**2 priedas**

**ELEKTRINIŲ VIRDULIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai** | **Matas** | **Kiekis** | **Siūloma techninė charakteristika** |
| 1. | **Elektrinis virdulys**  **Charakteristika:**  Medžiaga: **nerūdijančio plieno;**  Tūris, ltr.: **1,7-2;**  Spalva: **sidabro;**  Galia: ne mažiau **2150W;**  Kaitinimo elementas: **diskas, paslėptas po nerūdijančio plieno plokštele;**  Maitinimo tinklas: **220-240 V/ 50Hz;**  Nuovirų filtras: **taip;**  Automatinis išsijungimas (užvirus vandeniui, ar kai jame nėra vandens): **taip;**  Įjungimo indikatorius: **taip;**  Virdulys prie elektros tinklo prijungiamas pastatant ant cokolinio bloko su centiniu kontaktu: **taip;**  Maitinimo laidas su kištuku pritaikytu naudoti lizdams su įžeminimo kontaktu: **taip;**  Maitinimo laido laikymo skyrius virdulio cokolinio bloko konstrukcijoje: **taip;**  Garantinis laikotarpis: **ne mažiau 24 mėn**.  **Aplinkosauga**: ant prekės turi būti pažymėtas **elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:**  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png  Gamintojas: **nurodyti.** | Vnt. | 260 | **Elektrinis virdulys STANDART F-674A/FD-674A**  **Charakteristika:**  Medžiaga: **nerūdijančio plieno;**  Tūris, ltr.: **1,7;**  Spalva: **sidabro;**  Galia: ne mažiau **2200W;**  Kaitinimo elementas: **diskas, paslėptas po nerūdijančio plieno plokštele;**  Maitinimo tinklas: **220-240 V/ 50Hz;**  Nuovirų filtras: **taip;**  Automatinis išsijungimas (užvirus vandeniui, ar kai jame nėra vandens): **taip;**  Įjungimo indikatorius: **taip;**  Virdulys prie elektros tinklo prijungiamas pastatant ant cokolinio bloko su centiniu kontaktu: **taip;**  Maitinimo laidas su kištuku pritaikytu naudoti lizdams su įžeminimo kontaktu: **taip;**  Maitinimo laido laikymo skyrius virdulio cokolinio bloko konstrukcijoje: **taip;**  Garantinis laikotarpis: **24 mėn**.  **Aplinkosauga**: ant prekės yra pažymėtas **elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:**  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png  Gamintojas: **YUYAO TONGTAI ELECTRIC CO. LTD** |

**Papildomi reikalavimai:**

Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.

Prekes Teikėjas savo sąskaita pristatys **ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo** **dienas** nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prekių perdavimo – priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas **10 (dešimt) darbo dienų** terminas.