**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai** | **Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas/modelis ir techninė charakteristika** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Klijai tapetams:**  Paskirtis: tinkami klijuoti stiklo audinio tapetus;  Padengimas: ne mažiau nei 4 m²/l;  Galima dažyti ne vėliau nei po 24 val;  Pakuotė: 10(±5) ltr. | **Klijai tapetams Kiilto Master Pro, 15 L:**  Paskirtis: tinkami klijuoti stiklo audinio tapetus;  Padengimas: 4-5 m²/l;  Galima dažyti po 24 val.;  Pakuotė: 15 l.  [Kiilto Master Pro - Sienų dangų ir tapetų klijai - Kiilto Lietuva](https://www.kiilto.lt/produktas/master-pro/) |
| 2 | **Montažiniai klijai:**  Paskirtis: vidaus darbams su šiomis medžiagomis: putų polistirenas, tinkas, gipsinės plokštės, betonas, tinkas, plytos, mediena, kitos įgeriančios medžiagos;  Be tirpiklių, tinkami jautriems paviršiams klijuoti;  Galima dažyti;  Bekvapiai;  Tankis: Apie 1,30 g/cm3;  Galutinis stiprumas (LST DIN EN 205): Nuo 5 iki 6 N/mm²;  Pakuotė: 380(±5) gr. | Montažiniai klijai Moment Fix Decor: Paskirtis: vidaus darbams su šiomis medžiagomis: putų polistirenas, tinkas, gipsinės plokštės, betonas, tinkas, plytos, mediena, kitos įgeriančios medžiagos;  Be tirpiklių, tinkami jautriems paviršiams klijuoti;  Galima dažyti;  Bekvapiai;  Tankis: Apie 1,30 g/cm3;  Galutinis stiprumas (LST DIN EN 205): Nuo 5 iki 6 N/mm²;  Pakuotė: 380 gr.  [MOMENT FIX Decor montavimo klijai (moment-klijai.lt)](https://www.moment-klijai.lt/products/central-pdp.html/moment-fix-decor-montavimo-klijai/SAP_0201C6I15DAZ.html) |
| 3 | **Remontinis grindų mišinys:**  Universalus nesusitraukiantis paviršių remonto mišinys;  Paskirtis: vidaus ir lauko darbams, vertikaliems ir horizontaliems paviršiams, tinka drėgnoms ir šlapioms patalpoms.  Sudėtis: cemento mišinys su mineraliniais užpildais ir modifikatoriais;  Darbinė temperatūra: nuo +5 iki +25 °C;  Sunaudojimas: apie 1,5 kg/m2/mm;  Galima vaikščioti po 35(±5) min.  Pakuotė: 25 (±2) kg.  Atitinka EN 13813:2005 standartą. | **Remontinis grindų mišinys Ceresit RS88:**  Universalus nesusitraukiantis paviršių remonto mišinys;  Paskirtis: vidaus ir lauko darbams, vertikaliems ir horizontaliems paviršiams, tinka drėgnoms ir šlapioms patalpoms.  Sudėtis: cemento mišinys su mineraliniais užpildais ir modifikatoriais;  Darbinė temperatūra: nuo +5 iki +25 °C;  Sunaudojimas: ~1.5 kg/m2/mm;  Galima vaikščioti po 35 min.  Pakuotė: 25 kg.  Atitinka EN 13813:2005 standartą.  [RS 88 remontinis mišinys - Ceresit](https://www.ceresit.lt/pagrindinis-puslapis/products/grindys/savaime-issilyginantys-misiniai/leveling-compounds-specialties/ceresit-rs-88.html) |

**Papildomi reikalavimai:**

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, **nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.** **Reikalinga nurodyti prekės gamintoją/modelį.**
2. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. **Reikalinga pateikti prekių dokumentus ar nuorodas į prekių aprašymus, įrodančius siūlomų prekių technines charakteristikas.**
3. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip **15** (penkiolika) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo dienos.