5 priedas

**ŠVIESOLAIDINĖS DUOMENŲ PERDAVIMO INFRASTRUKTŪROS ĮRANGOS ATSARGINIŲ DALIŲ**

**techninė SPECIFIKACIJA**

1. **SUTRUMPINIMAI IR SAVOKOS**
2. Techninėje specifikacijoje naudojami šie sutrumpinimai ir sąvokos:

**Tiekėjas** – Dalyvis, kuris pateikė pasiūlymą pirkimui.

**Pirkėjas** – Akcinė bendrovė „Oro navigacija“.

**Sutartis** – Laimėjusio Tiekėjo ir Pirkėjo pasirašoma prekių pirkimo – pardavimo sutartis.

**Prekės** – šioje techninėje specifikacijoje nurodyta įranga.

1. **TIKSLAS**

2.Perkama įranga – tai šviesolaidinės duomenų perdavimo infrastruktūros įrangos atsarginės dalys. Pirkime keliami žaliojo viešojo pirkimo reikalavimai (pateikti Techninės specifikacijos IV dalies 6 punkte ir VII dalyje).

1. **PREKIŲ APRAŠYMAS IR PIRKIMO APIMTYS**

3. Prekių kiekis bei techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios techninės specifikacijos 1 lentelėje.

4. Bendrieji reikalavimai:

4.1. Prekės turi būti naujai pagamintos, nenaudotos*.* Gamykliškai atnaujintos *(renew,*  *refurbished, remarked)* prekės negali būti siūlomos.

4.2. Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

4.3. Prekės turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus ir kitus teisės aktuose tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

4.4. Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytos Prekės turi būti tik originalios (įrangos gamintojo) bei siūloma prekė turi atitikti gamintojo identifikacinį kodą.

*1 lentelė*. Techninė specifikacija

| **Atsarginių dalių gamintojo**  **identifikacinis kodas** | **Aprašymas** | **Kiekis** |
| --- | --- | --- |
| MS430504M arba lygiavertis kito gamintojo kodas | MSP3700 - 19“ šasi 7 U;  Slotų skaičius – 20;  Maitinimas - 2x 48 VDC. | 1 |
| MS430518MHC arba lygiavertis kito gamintojo kodas | 19" 1U 110/220VAC dvigubas maitinimo blokas. Max galingumas 1000W. | 2 |
| MS430520M-B arba lygiavertis kito gamintojo kodas | Valdymo modulis, 1x RJ-45 Ethernet, 1x SUBD9 | 1 |
| MS430520M-W arba lygiavertis kito gamintojo kodas | Valdymo modulio programinė įranga | 1 |
| MS100700D arba lygiavertis kito gamintojo kodas | SFP+ 10GBE modulis, daugiamodis 850nm, 5,1dB, 300m, LC, suderinamas su 10G SONET/SDH. | 10 |
| MS100433D arba lygiavertis kito gamintojo kodas | 10GE XFP modulis, 80km, OC192/STM-64, 10GE, DWDM | 4 |
| MS430731M arba lygiavertis kito gamintojo kodas | Optinė panelė 1RU, skirta 4 optinėm kasetėm | 2 |
| MS430731M1 arba lygiavertis kito gamintojo kodas | Optinė kasetė, skirta MS430731M | 4 |

1. **PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS**

5. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuoSutarties įsigaliojimo dienos adresu: Akcinė bendrovė „Oro navigacija“, B. Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius. Prekės turi būti pristatomos tik darbo dienomis (I-IV nuo 7:30 iki 16:15 val., V nuo 7:30 iki 15:00 val.).

6.Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant. Prekių pakuotės tūri būti pagamintos iš antrinių perdirbtų žaliavų (polietileno, popieriaus ir pan.).

1. **GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI**

7. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento, t. y. nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

8. Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija.

9. Garantijos metu, turi būti garantuojamas komponentų pakeitimas.

10. Garantijos laikotarpiu turi būti nemokamai šalinami Prekių gedimai arba sugedusios Prekės keičiamos naujomis (įskaitant Prekių ar jų dalių (komponentų) transportavimo kaštus). Sąvoka „gedimas“ apima bet kokį Prekės (ar bet kokios jos dalies, įskaitant programinės įrangos) netinkamą veikimą ir/ar sutrikimą.

11. Tiekėjas turi užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu Prekių remontą atliks Prekių gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai, ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, sutartį su sertifikuotu įrangos gamintojo aptarnavimo centru ir t. t.).

1. **DOKUMENTAI**

12. Tuo atveju kai siūloma kito kodo, nei nurodyta techninės specifikacijos 1 lentelėje, originalaus įrangos gamintojo Prekė (atsarginė dalis), kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtą dokumentą ir/ar nuorodą į tinklapį, kur gamintojas nurodo modelio/kodo neatitikimo priežastį (atsarginė dalis techninėje specifikacijoje nurodytu modeliu/kodu nebegaminama ir siūloma atsarginė dalis yra techninėje specifikacijoje nurodytos atsarginės dalies atitikmuo, atsarginei daliai gamintojas suteikė naują modelio žymėjimą/kodą ar pan.).

13. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti visą Prekių gamintojo pridedamą (komplektuojamą) dokumentaciją.

14. Tiekėjas, siūlantis Perkamą įrangą, turi būti oficialus gamintojo atstovas ir kartu su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

1. **KITI REIKALAVIMAI**

15. Tiekėjas, teikdamas prekes, įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu, teikti pirkėjui elektroninio formato dokumentus. Prireikus išspausdinti dokumentus, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_