**110/10 kV Šventosios TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas**

**Demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB avarinį rezervą sąrašas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Kiekis kompl.** | **Pastabos** | **Pristatyti adresu** |
|  | ST-T101 “C” fazę | 1 vnt. |  | Klaipėdos 330kV TP. Adresas Klaipėdos apskr. Kiškėnų k. Šatrijos takas 19. |
|  | ST-T102 “A” ir “C” fazes | 1 vnt. |  |
|  | ĮT-101 komplektą. | 1 kompl. |  |
|  | ĮT-102 komplektą | 1 kompl. |  |
|  | ST-TL100 komplektą | 1 kompl. |  |
|  | TL-100 dujinį jungtuvą | 1 kompl. |  |
|  | LTE maršrutizatorius Cisco C111 | 1 vnt. |  |  |

Kiti reikalavimai:

Pagal aukščiau pateiktą sąrašą demontuotus ir išardytus įrenginius Rangovas pakrauna ir iškrauna Užsakovo nurodytu adresu.

Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.