## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

**TV MONTAŽINIŲ KOMPLEKTŲ (garso įvesties-išvesties įrenginio) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **Bendri reikalavimai**
   1. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti **TV montažinių komplektus,** t. y.  **garso įvesties-išvesties įrenginį** (toliau – prekės/įranga). Pirkimas neskirstomas į pirkimo dalis.
   2. Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.
   3. Prekės skirtos video filmuotos medžiagos montažui, korekcijoms atlikti ir pan.
   4. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:
      1. **Dokumentacija** – dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie Prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos Prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.
   5. **Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:** 
      1. Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/*įrašyti*/“ (tiekėjas ištrina „/*įrašyti*/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.
      2. Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/*įrašyti*/“.
      3. Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atlikus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.
      4. Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti Prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo:
         1. pateikiamas paaiškinimas, dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;
         2. jeigu prekė modulinė:

6.4.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

6.4.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

* 1. **Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:**
     1. Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „*/įrašyti neprivaloma/*“ arba eilutė perbraukta „“.
     2. Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: *„ilgis – 1,5 m“*, o ne *„ilgis – ne mažiau kaip 1,25 m“*.
     3. Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius *„atitinka“*, *„taip“* ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas, kaip nurodyta 7.2 punkte.
     4. Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:
        1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija, patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;
        2. Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos Prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
  2. **Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:**
     1. Tiekėjas:
        1. atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
        2. gali, tačiau neprivalo, pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;
        3. įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.
     2. Dokumentacija turi būti parengta prekės gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių, gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.
     3. Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.
     4. Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.
  3. Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių Prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.
  4. Prekės turi būti komplektuojamos:
     1. su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t.y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;
     2. su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekių veikimui, net jei tai atskirai nėra nurodyta.
  5. Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.
  6. Prekių pristatymo terminas – **3 (trys) mėnesiai** nuo sutarties įsigaliojimo. Šis terminas gali būti pratęstas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

**II.** **Žalieji reikalavimai**

* 1. Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus 1 lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms:

1 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Įsigyjama prekė** | **Aplinkos apsaugos reikalavimas** | **Atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai** | **Tiekėjo pateikiami įrodymai/ dokumentai\*** |
| 1. | garso įvesties-išvesties įrenginys | Pagal tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1. papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą „prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“ nustatomas reikalavimas:   1. sutarties vykdymui bus naudojamos elektroninės priemonės: sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu, reikalingi dokumentai bus teikiami tik elektroniniu būdu, atsiskaitymai bus vykdomi tik elektroninėmis priemonėmis. | Sutarties vykdymui keliamas reikalavimas, todėl įrodymų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |  |

**Pastabos:**

\*Tiekėjas aplinkos apsaugos reikalavimus pagrindžiančius dokumentus turi pateikti kartu su pasiūlymu. Tiekėjas su pasiūlymu nepateikęs atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų tokius dokumentus galės pateikti tik tokiu atveju, jeigu atitinkami dokumentai bus parengti, arba pateiktuose dokumentuose pateikta informacija, bus parengta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tokia informacija prieinama viešai arba parengta prekių gamintojo, arba kito asmens turinčio teisę parengti tokius dokumentus.

**III**. **Nacionalinio saugumo reikalavimai**

* 1. Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms palaikymo paslaugoms, nurodytoms šioje Techninėje specifikacijoje, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje.

**IV. Konkretūs reikalavimai Prekėms:**

14. Reikalavimai prekėms nurodyti 2 lentelėje.

**2 lentelė. *Reikalavimai garso įvesties-išvesties įrenginiui***

| 1. **Garso įvesties-išvesties įrenginys – 7 kompl.** |
| --- |

|  |  |
| --- | --- |
| Gamintojas | *RME* |
| Modelis | *Babyface Pro FS* |

| **Eil. Nr.** | **Reikalavimai** | **Siūlomi parametrai** | **Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ne mažiau 2 (du) analoginiai XLR mikrofono įėjimai | 2 (du) analoginiai XLR mikrofono įėjimai | *Babyface Pro FS.pdf* |
|  | Ne mažiau 2kΩ įėjimo varža, kai įėjimas balansinis | 2kΩ įėjimo varža, kai įėjimas balansinis | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Ne mažiau 1kΩ varža, kai įėjimas nebalansinis | 1kΩ varža, kai įėjimas nebalansinis | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Dažnių juosta, ne mažiau (angl. Frequency response) @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 20 Hz – 20 kHz | Dažnių juosta,(angl. Frequency response) @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 18 Hz – 20.8 kHz | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Dažnių juosta, ne mažiau (angl. Frequency response) @ 96 kHz, -0.5 dB: 7 Hz – 45 kHz | Dažnių juosta, (angl. Frequency response) @ 96 kHz, -0.5 dB: 7 Hz – 45.8 kHz | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Dažnių juosta, ne mažiau (angl. Frequency response) @ 192 kHz, -1 dB: 5 Hz – 88 kHz | Dažnių juosta, (angl. Frequency response) @ 192 kHz, -1 dB: 5 Hz – 88 kHz | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Kanalų atskyrimas ne mažiau 110dB | Kanalų atskyrimas 110dB | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Stiprinimo rėžis ne mažiau nuo -11 iki +65dB | Stiprinimo rėžis nuo -11 iki +65dB | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Ne mažiau 2 (dviejų) analoginių „Jack“ tipo instrumentinių įėjimų: | 2 (du) analoginiai „Jack“ tipo instrumentiniai įėjimai | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Įėjimai, „Jack“ tipo, nebalansiniai su 6,3 mm lizdais | Įėjimai, „Jack“ tipo, nebalansiniai su 6,3 mm lizdais | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Įėjimo varža ne mažiau 1 MΩ | Įėjimo varža 1 MΩ | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Dažnių juosta, ne mažiau (angl. Frequency response) @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 5 Hz – 20 kH | Dažnių juosta, (angl. Frequency response) @ 44.1 kHz, -0.1 dB: 5 Hz – 20.8 kHz | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Dažnių juosta, ne mažiau (angl. Frequency response) @ 96 kHz, -0.5 dB: < 3 Hz – 45 kHz | Dažnių juosta, (angl. Frequency response) @ 96 kHz, -0.5 dB: < 3 Hz – 45.8 kHz | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Dažnių juosta, ne mažiau (angl. Frequency response) @ 192 kHz, -1 dB: < 2 Hz – 92 kHz | Dažnių juosta, (angl. Frequency response) @ 192 kHz, -1 dB: < 2 Hz – 92 kHz | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Maksimalus įeinančio signalo lygis ne mažiau @+4 dBu, stiprinimas (angl. gain) 0 dB: +13 dBu | Maksimalus įeinančio signalo lygis @+4 dBu, stiprinimas (angl. gain) 0 dB: +13 dBu | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Maksimalus įeinančio signalo lygis ne mažiau @-10 dBV, stiprinimas (angl. gain) 9 dB: -5 dBu | Maksimalus įeinančio signalo lygis @-10 dBV, stiprinimas (angl. gain) 9 dB: -5 dBu | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Ne mažiau 2 analoginių, XLR, balansinių išėjimų | 2 analoginiai, XLR, balansiniai išėjimai | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Kuriš dinaminė juosta, ne siauresnė, kaip 115 dB RMS unweighted, 118 dBA | dinaminė juosta 115 dB RMS unweighted, 118 dBA | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Dažnių juosta (*Frequency response*) @ 44.1 kHz, -0.5 dB: 0 Hz – 20.8 kHz | Dažnių juosta (*Frequency response*) @ 44.1 kHz, -0.5 dB: 0 Hz – 20.8 kHz | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Dažnių juosta (*Frequency response*) @ 96 kHz, -0.5 dB: 0 Hz – 45 kHz | Dažnių juosta (*Frequency response*) @ 96 kHz, -0.5 dB: 0 Hz – 45 kHz | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Dažnių juosta (*Frequency response*) @ 192 kHz, -1 dB: 0 Hz - 89 kHz | Dažnių juosta (*Frequency response*) @ 192 kHz, -1 dB: 0 Hz - 89 kHz | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | THD: - 106 dB, 0.0005 % | THD: - 106 dB, 0.0005 % | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Išėjimo signalo lygis, ne mažiau @ 0 dBFS: Balanced +19 / +4 dBu, unbalanced +13 / -2 dBu | Išėjimo signalo lygis @ 0 dBFS: Balanced +19 / +4 dBu, unbalanced +13 / -2 dBu | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Ausinių išėjimas, nebalansinis, stereo, 6,3mm Jack tipo | Ausinių išėjimas, nebalansinis, stereo, 6,3mm Jack tipo | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Ausinių išėjimo varža, ne daugiau 10Ω | Ausinių išėjimo varža 10Ω | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Išėjimo signalo lygis, ne mažiau 0 dBFS, prie 1kΩ apkrovos: +13 dBu | Išėjimo signalo lygis 0 dBFS, prie 1kΩ apkrovos: +13 dBu | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Maksimali išėjimo galia ne mažiau @ 0.1% THD: 60 mW | Maksimali išėjimo galia @ 0.1% THD: 60 mW | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Triukšmų lygis ne daugiau -101.8 dBu | Triukšmų lygis -101.8 dBu | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Ne mažiau 1 (viena) MIDI I/O jungtis | 1 (viena) MIDI I/O jungtis | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Midi portas galvaniškai išrištas nuo įrenginio per optoporas | Midi portas galvaniškai išrištas nuo įrenginio per optoporas | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Atskiri 128 baitų FIFO įėjimams ir išėjimams | Atskiri 128 baitų FIFO įėjimams ir išėjimams | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Laikrodis turi turėti visus šiuos variantus:  vidinis, ADAT, SPDIF in, iš kurių turi būti galimybė pasirinkti bet kurį išvardintą variantą. | Laikrodis turi visus šiuos variantus:  vidinis, ADAT, SPDIF in, iš kurių yra galimybė pasirinkti bet kurį išvardintą variantą. | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Skaitmeniniai įėjimai, ne prastesni nei: | Skaitmeniniai įėjimai: | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | ADAT, optinis, TOSLINK 8 kanalų. 24 bit, iki 48kHz/4 kanalų 24bit 96kHz/2 kanalų 24bit 192kHz | ADAT, optinis, TOSLINK 8 kanalų. 24 bit, iki 48kHz/4 kanalų 24bit 96kHz/2 kanalų 24bit 192kHz | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Ne prastesnis nei SPDIF optinis, atitinkantis IEC 60958 standartą. | SPDIF optinis, atitinkantis IEC 60958 standartą. | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Skaitmeniniai įšėjimai, ne prastesni nei: | Skaitmeniniai įšėjimai: | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | ADAT, optinis, TOSLINK 8 kanalų. 24 bit, iki 48kHz/4 kanalų 24bit 96kHz/2 kanalų 24bit 192kHz | ADAT, optinis, TOSLINK 8 kanalų. 24 bit, iki 48kHz/4 kanalų 24bit 96kHz/2 kanalų 24bit 192kHz | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Ne prastesnis nei SPDIF optinis, atitinkantis IEC 60958 standartą. | SPDIF optinis, atitinkantis IEC 60958 standartą. | */rekomenduojama pateikti/* |
|  | Maitinimas per duomenų apsikeitimo USB laidą (be papildomo išorinio maitinimo) | Maitinimas per duomenų apsikeitimo USB laidą (be papildomo išorinio maitinimo) | */rekomenduojama pateikti/* |
| 1. **Bendri reikalavimai** | | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikalavimai** | **Siūlomi parametrai** | **Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai** |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. | Visos siūlomos prekės yra naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  |
|  | Garantija ne trumpiau 24 mėn. | Garantija 24 mėn. |  |
|  | Palaikymas gedimo ar techninių nesklandumų atveju ir atnaujinimai – ne trumpiau nei 24 mėnesiai. | Palaikymas gedimo ar techninių nesklandumų atveju ir atnaujinimai -24 mėnesiai. UAB ,,Midiaudio“ įmonės kodas 134231673 |  |