**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai** | **Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas/modelis ir techninė charakteristika** |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Smūginis suktuvas:**  Svoris: ne didesnis nei 1,6 kg (su akumuliatoriumi);  Apsukų skaičius 0-3600 aps./min.;  Akumuliatoriaus įtampa: ne mažesnė nei 18 V;  Maks. sukimo momentas: ne mažesnis nei 180 Nm;  Griebtuvas: 1/4" šešiakampis;  Judesių skaičius 0-3800 jud./min.; | **Smūginis suktuvas, Makita DTD172Z:**  Svoris: 1,5 kg (su akumuliatoriumi);  Apsukų skaičius 0-3600 aps./min.;  Akumuliatoriaus įtampa: 18 V;  Maks. sukimo momentas: 180 Nm;  Griebtuvas: 1/4" šešiakampis;  Judesių skaičius 0-3800 jud./min.;  Nuoroda:<https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/akumuliatoriniai-suktuvai-greztuvai-ir-verzliasukiai/akumuliatoriniai-smuginiai-suktuvai/akumuliatorinis-smuginis-suktuvas-makita-dtd172z> |
| 2. | **Akumuliatorius smūginiam suktuvui:**  Svoris: ne didesnis nei 0,7 kg;  Akumuliatoriaus įtampa: ne mažesnė nei 18 V;  Akumuliatoriaus talpa: ne mažiau nei 6,0 Ah;  Energijos talpa: ne mažiau nei 108 Wh. | **Akumuliatorius smūginiam suktuvui, Makita BL1860B:**  Svoris: 0,66 kg;  Akumuliatoriaus įtampa: 18 V;  Akumuliatoriaus talpa: 6,0 Ah;  Energijos talpa: 108 Wh.  Nuoroda:<https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/irankiu-akumuliatoriai-ir-ju-priedai/akumuliatorius-makita-bl1860b-18v-li-ion-60-ah?search_query=bl1860> |
| 3. | **Akumuliatorių įkroviklis:**  Akumuliatoriaus įtampa: ne mažesnė nei 18 V  Įkrovimo laikas: ne ilgiau nei 30 min. | **Akumuliatorių įkroviklis, Makita DC18RC:**  Akumuliatoriaus įtampa: 18 V  Įkrovimo laikas: 22 min.  Nuoroda:<https://www.gitana.lt/akumuliatoriniai-irankiai/irankiu-akumuliatoriai-ir-ju-priedai/akumuliatoriu-ikroviklis-makita-dc18rc-72-18v?search_query=dc18rc> |
| 4. | **Glaisto šlifuoklis:**  Svoris: 3,9(±0,1) kg;  Apsukų skaičius: 1100 - 1650 aps./min.;  Ilgis: 1520(±20) mm;  Galingumas: ne mažiau nei 500 W;  Disko skersmuo: 225(±1) mm. | **Glaisto šlifuoklis, Flex FLEX GE 5 ECO (474835):**  Svoris: 3,9 kg;  Apsukų skaičius: 1100 - 1650 aps./min.;  Ilgis: 1520 mm;  Galingumas: 500 W;  Disko skersmuo: 225 mm.  Nuoroda:<https://www.gitana.lt/elektriniai-irankiai/slifavimo-irankiai/glaisto-slifuoklis-flex-ge-5-eco?search_query=zirafa> |

**Papildomi reikalavimai:**

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, **nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.** **Reikalinga nurodyti prekės gamintoją/modelį.**
2. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. **Reikalinga pateikti prekių dokumentus ar nuorodas, įrodančius siūlomų prekių technines charakteristikas.**
3. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip **10** (dešimt) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo dienos.