**TSD 852**

**GENERATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**I.** **Pirkimo objektas:**

1.1. Pirkimo objektas – Reikalinga užtikrinti ekstremalių situacijų valdymui, GMP automobilių aparatūros krovimams ir kilnojamų degalinių veikimo užtikrinimui.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Perkamo objekto pavadinimas ir apibūdinimas (*charakteristikos*)** | **Mato vienetas** | **Kiekis** | **Siūloma techninė specifikacija (*privaloma užpildyti*)** |
|  | Generatoriai nemažiau 9000 W | vnt. | 2 |  |
|  | * 1. Svoris – 160 ± 10kg;   2. Galingumas ne mažiau 9000 W;   3. Matmenys (ilgis / plotis / aukštis) 895 ± 50mm. / 570 ± 50 mm. / 770 ± 50 mm;   4. Įtampa/dažnis 230 V / 50 Hz arba lygiavertis;   5. Kuro sąnaudos ne daugiau 2,3 l/h.;   6. Užvedimas - Elektrinis starteris;   7. Degalų rūšis – Dyzelinas arba lygiavertis;   8. Triukšmo lygis ne daugiau 80 db(A) – Cilindrų darbinis tūris nuo 700 cm³ iki 855 cm³;   9. Tipas Vienfaziai el. srovės generatoriai arba lygiavertis;   10. Bako talpa ne mažiau 35 l.;   11. Darbo trukmė (su pilnu baku) ne mažiau 16,5 h.   12. Pajungimo rozetės:   1.12.1 1 x 10/16A-230V. perkrovos automatas arba lygiavertis;  1.12.2 1 x 16A-230V. perkrovos automatas arba lygiavertis;  1.12.3 1 x 32A-230V perkrovos automatas arba lygiavertis;   * 1. laikmatis, indikatorius, APM202 arba lygiavertis;   2. Apsaugos klasė nemažiau IP 23 arba lygiavertis;   3. Garantija nemažiau 36 mėn;   4. Nurodyti prekės kodą;   5. Nurodyti prekės gamintoją. |  |  | * 1. Svoris – 162kg;   2. Galingumas 9000 W;   3. Matmenys (ilgis / plotis / aukštis) 895 mm. / 570 mm. / 770 mm;   4. Įtampa/dažnis 230 V / 50 Hz;   5. Kuro sąnaudos 2,1 l/h.;   6. Užvedimas - Elektrinis starteris;   7. Degalų rūšis – Dyzelinas;   8. Triukšmo lygis 80 db(A) – Cilindrų darbinis tūris 851 cm³;   9. Tipas Vienfaziai el. srovės generatoriai;   10. Bako talpa 35 l.;   11. Darbo trukmė (su pilnu baku) 16,7 h.   12. Pajungimo rozetės:   1.12.1 1 x 10/16A-230V. perkrovos automatas;  1.12.2 1 x 16A-230V. perkrovos automatas;  1.12.3 1 x 32A-230V perkrovos automatas;   * 1. laikmatis, indikatorius, APM202;   2. Apsaugos klasė IP 23;   3. Garantija 36 mėn;   4. Prekės kodas DIESEL10000\_A\_XL\_STANDBY\_SDM;   5. Prekės gamintojas Kohler SDMO Rehlko. |

**Papildomi reikalavimai:**

1. Grafoje „Siūloma techninė specifikacija“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė (tis)“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.

2. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų.

3. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" ir siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką, Tiekėjas turi įsipareigoti Prekes pristatyti ne piko metu. Siekiant aiškumo, ne piko metas laikytinas laikas nuo 10.00 iki 15.00 valandos. Pateikti oficialų įmonės raštą, patvirtinantį šį kriterijų.