{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Slaugos lovos ir spintelės prie pacientų lovų"]
["TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PARAMETRAI"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Matas","Siūloma prekė, siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["1.1.","Slaugos lovos",86,"vnt.","Elbacare","Slaugos lovos. Tecfor care Elbacare 1 psl."]
["1.1.1.","Reikalavimai konstrukcijai: Lovos plokštuma sudaryta iš ne mažiau kaip keturių dalių ",null,null,null,"Reikalavimai konstrukcijai: Lovos plokštuma sudaryta iš keturių dalių. Tecfor care Elbacare 1 psl."]
["1.1.2.","Rėmas pagamintas iš metalo, padengto dažais, atsparus rūdijimui subraižymui, smūgiams",null,null,null,"Rėmas pagamintas iš metalo, padengto dažais, atsparus rūdijimui subraižymui, smūgiams. Tecfor care Elbacare 1 psl."]
["1.1.3.","Lovūgaliai pagaminti iš natūralios medienos bei vandeniui atsparių, medienos imitacijos, dvigubo laminavimo plokščių, ar MDP plokščių ar kitos lygiavertės medžiagos, su iškirtimais įsikibimui. Turi būti galimybė rinktis vienodas spalvas su spintelėmis aprašomomis 1.3 p. Galimybė rinktis spalvą (faktūrą) ne mažiau kaip iš 3.",null,null,null,"Lovūgaliai pagaminti iš natūralios medienos bei vandeniui atsparių,  MDP plokščių, su iškirtimais įsikibimui. Galimybė rinktis vienodas spalvas su spintelėmis aprašomomis 1.3 p. Galimybė rinktis spalvą (faktūrą) iš 4. Tecfor care Elbacare 1, 2 psl., Elbacare papildoma informacija 1, 2 psl."]
["1.1.4.","Gulimos dalies pagrindas pagamintas iš metalo, plastiko ar medienos",null,null,null,"Gulimos dalies pagrindas pagamintas iš metalo. Tecfor care Elbacare 1 psl."]
["1.1.5.","Apsauginiai mediniai šoniniai turėklai per visą lovos ilgį, nuleidžiami iki gulimo paviršiaus ir fiksuojami. Spalva (faktūra) turi atitikti lovos galvūgalius.",null,null,null,"Apsauginiai mediniai šoniniai turėklai per visą lovos ilgį, nuleidžiami iki gulimo paviršiaus ir fiksuojami. Spalva (faktūra) atitika lovos galvūgalius. Tecfor care Elbacare 1 psl., Elbacare papildoma informacija 1, 2 psl."]
["1.1.6.","Lovos valdymas elektros pultu: ne mažiau kaip 4 valdymo funkcijos",null,null,null,"Lovos valdymas elektros pultu: 7 valdymo funkcijos. Elbacare papildoma informacija 3 psl."]
["1.1.7.","Lovos žemiausia padėtis: Ne aukščiau 300 mm",null,null,null,"Lovos žemiausia padėtis: 240 mm. Tecfor care Elbacare 1 psl."]
["1.1.8.","Lovos aukščiausia padėtis: Ne žemiau 700 mm  ",null,null,null,"Lovos aukščiausia padėtis: 800 mm. Tecfor care Elbacare 1 psl."]
["1.1.9.","Maksimalus galvūgalio sekcijos reguliavimo kampas: ≥ 65°",null,null,null,"Maksimalus galvūgalio sekcijos reguliavimo kampas: 70°. Tecfor care Elbacare 1 psl."]
["1.1.10.","Maksimalus kojų dalies reguliavimo kampas: ≥ 20°",null,null,null,"Maksimalus kojų dalies reguliavimo kampas: 35°. Tecfor care Elbacare 1 psl."]
["1.1.11.","Blauzdų dalies valdymas: Mechaninis arba elektrinis",null,null,null,"Blauzdų dalies valdymas: Mechaninis. Tecfor care Elbacare 1 psl."]
["1.1.12.","Reikalavimai mobilumui: Keturi ratukai ne mažiau 100 mm diametro, su centriniu stabdžiu",null,null,null,"Reikalavimai mobilumui: Keturi ratukai  100 mm diametro, su centriniu stabdžiu. Tecfor care Elbacare 1 psl."]
["1.1.13.","Gulimos platformos matmenys (ilgis x plotis): 200 cm x 95 cm ± 5 cm",null,null,null,"Gulimos platformos matmenys (ilgis x plotis): 200 cm x 90 cm. Tecfor care Elbacare 1 psl."]
["1.1.14.","Gabaritiniai lovos matmenys: 110 x 210 cm ± 10 cm",null,null,null,"Gabaritiniai lovos matmenys: 105,5 x 215,5 cm. Tecfor care Elbacare 1 psl."]
["1.1.15.","Saugi lovos apkrova: Ne mažiau 170 kg.",null,null,null,"Saugi lovos apkrova: 235 kg. Tecfor care Elbacare 1 psl."]
["1.1.16.","Paciento pasikėlimo stulpas.",null,null,null,"Paciento pasikėlimo stulpas. Tecfor care Elbacare 2 psl."]
["1.2.","Čiužiniai slaugos lovoms (komplektuojami kartu su slaugos lova)",86,"vnt.","Orto Plus","Čiužiniai slaugos lovoms (komplektuojami kartu su slaugos lova). ČIUŽINYS ORTO PLUS 1 psl."]
["1.2.1.","Poroloninis, nuo 35 iki 40 kg/m3 tankio, tinkantis pragulų profilaktikai, ne mažiau kaip 3 zonų, profiliuotas, su pakietintais kraštais",null,null,null,"Poroloninis, 40 kg/m3 tankio, tinkantis pragulų profilaktikai, 3 zonų, profiliuotas, su pakietintais kraštais. ČIUŽINYS ORTO PLUS 1 psl."]
["1.2.2.","Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis 12-15cm",null,null,null,"Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis 14 cm. ČIUŽINYS ORTO PLUS 1 psl."]
["1.2.3.","Čiužinio užvalkalo audinys pralaidus orui, nepralaidus skysčiams ",null,null,null,"Čiužinio užvalkalo audinys pralaidus orui, nepralaidus skysčiams. ČIUŽINYS ORTO PLUS 2 psl."]
["1.2.4.","Čiužinio užvalkalas tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse",null,null,null,"Čiužinio užvalkalas tinkamas plauti skalbimo mašinose 95ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse. ČIUŽINYS ORTO PLUS 2 psl."]
["1.2.5.","Audinys atsparus liepsnai ir dezinfekcijai",null,null,null,"Audinys atsparus liepsnai ir dezinfekcijai. ČIUŽINYS ORTO PLUS 2 psl."]
["1.2.6.","Antialerginis",null,null,null,"Antialerginis. ČIUŽINYS ORTO PLUS 2 psl."]
["1.3.","Spintelė su ištraukiamu maitinimo staliuku, komplektuojama prie slaugos lovos",86,"vnt.","Rubens2","Spintelė su ištraukiamu maitinimo staliuku, komplektuojama prie slaugos lovos. Elbur, Rubens 2, 1, 2 psl."]
["1.3.1.","Spintelė su ištraukiamu maitinimo staliuku pagaminti iš baldinės plokštės, imituojančios medieną arba medinė. Spalvos (vienodo dizaino, paviršiaus) suderintos su 1.1 objekte siūloma slaugos lova. Paviršius atsparus dezinfekcinėmis medžiagomis ir plovikliams.",null,null,null,"Spintelė su ištraukiamu maitinimo staliuku pagaminti iš baldinės plokštės, imituojančios medieną. Spalvos (vienodo dizaino, paviršiaus) suderintos su 1.1 objekte siūloma slaugos lova. Paviršius atsparus dezinfekcinėmis medžiagomis ir plovikliams. Elbur, Rubens 2, 1, 2, 4 psl."]
["1.3.2.","Spintelės ištraukiamas, reguliuojamo aukščio arba atlenkiamas (iš spintelės šono) maitinimo staliukas su galimybe pasvirimo kampą.",null,null,null,"Spintelės staliukas ištraukiamas iš spintelės šono, reguliuojamo aukščio, maitinimo staliukas su galimybe reguliuti pasvirimo kampą. Elbur, Rubens 2, 3 psl."]
["1.3.3.","Maitinimo staliuko aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba, ne siauresnėse ribose kaip 75 -98 cm.",null,null,null,"Maitinimo staliuko aukštis reguliuojamas dujinės spyruoklės pagalba, 71 - 99 cm ribose. Elbur, Rubens 2, 3 psl."]
["1.3.4.","Spintelė turi turėti ne mažiau kaip: vieną stalčių (atidaromas į abi puses), spintelę su lentynėle viduje, nišą ir maitinimo staliuką",null,null,null,"Spintelė turi: vieną stalčių (atidaromas į abi puses), spintelę su lentynėle viduje, nišą ir maitinimo staliuką. Elbur, Rubens 2, 1 psl."]
["1.3.5.","4 ratukai, ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais.",null,null,null,"4 ratukai, du ratukai su stabdžiais. Elbur, Rubens 2, 1 psl."]
["1.3.6.","Spintelės išmatavimai (plotis x aukštis x gylis): 60 x 80 x 40 cm ± 10 cm",null,null,null,"Spintelės išmatavimai (plotis x aukštis x gylis): 53 x 86 x 45 cm. Elbur, Rubens 2, 2 psl."]