**PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

**1.1. Pirkėjas** – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

**1.2. Pardavėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

**1.3. Techninė specifikacija** Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

**1.4. Sutartis** – Sutartis, sudaroma **arba TS** – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

**1.5. Važtaraštis -** teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

**1.6**. **Užsakymas** - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

1. **PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS**
   1. **Gaisrinės žarnos, žarnos, antgaliai, sąvaržos** (toliau- Prekės).
   2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.
   3. **Kiekiai/Apimtys:** Perkamas Prekių kiekis **yra preliminarus.**
   4. Pirkimo apimtys ir techniniai parametrai pateikiamos TS priede Nr. 2. esančioje lentelėje.
   5. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.
   6. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.
   7. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes. Panašaus pobūdžio Prekės, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).
2. **REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**

**Esamos situacijos aprašymas**

3.1. Siurbimo ir plokščios slėginės žarnos bus naudojamos persiurbiant dumblą, vandenį, nuotekas siurbliais ir

panardinamais siurbliais. Jos užspaudžiamos sąvaržomis ant sujungimo antgalių.

3.2. Plokščia tekstilinė žarna ugnies gesinimui, vandens transportavimui turi būti patiekta su prašomais pajungimo

antgaliais.

* 1. **Pirkimo objekto aprašymas**

3.3.1. **Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.**

3.3.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar. pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms.

3.3.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.3.4***.*** Prekėms turi būti taikoma **ne mažiau kaip 12 mėn.** nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento.

3.3.5. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

**4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA**

4.1. **Prekių pristatymo vieta**- Prekių pristatymo adresas – Savanorių pr. 212, Vilnius. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

* 1. Pirkėjas pirks Prekes pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.
  2. Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje.
  3. Užsakymo įvykdymo terminas **ne vėliau kaip per**  **20 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos.**

1. **PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS**

5.1. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per **10 kalendorinių dienų.**

1. **SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA**

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.1. Krovinio pristatymo Važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais;

6.1.2. Garantiją patvirtinantys dokumentai;

1. **PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI** 
   1. **Pirkėjo įsipareigojimai:**
      1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.
      2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.
      3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

**7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:**

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

1. **PRIEDAI**

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

Priedas Nr. 2. Pirkimo apimtys, techniniai parametrai ir siūlomi įkainiai.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

**PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ**

| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Charakteristikos reikšmė, parametrai** | **Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus** | **Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Siurbimo žarna skirta srutovežiams*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
|  | * Vidinis skersmuo – 150 - 152 mm (turi tikti jungčiai Perrot PE-KMS-152). * Išorinis skersmuo – turi tikti sąvaržai 162 – 174 mm. * Vidus – PVC lygus. * Išorė – PVC gofruotas. * Su armuota kieta, smūgiams atsparia PVC spirale. * Darbinė temperatūra ne mažiau kaip nuo - 20°C iki + 40°C. * Darbinis slėgis ne mažiau kaip 0,9 bar. * Plyšimo slėgis ne mažiau 4 bar. * Vakuumas ne mažiau 55%. * Maksimalus lenkimo spindulys ne daugiau 550 mm. * Svoris 4,5 – 5,5 kg/m. * Rulono ilgis ne mažiau 20 m. | |  |  |
| 1. ***Siurbimo žarna skirta srutovežiams*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
|  | * Vidinis skersmuo – 50 - 52 mm. * Išorinis skersmuo – turi tikti sąvaržai 59 – 63 mm. * Vidus – PVC lygus. * Išorė – PVC gofruotas. * Su armuota kieta, smūgiams atsparia PVC spirale. * Darbinė temperatūra ne mažiau kaip nuo - 20°C iki + 40°C . * Darbinis slėgis ne mažiau 1,8 bar * Plyšimo slėgis ne mažiau 8 bar. * Vakuumas ne mažiau 65%. * Maksimalus lenkimo spindulys ne daugiau 180 mm. * Svoris ne daugiau 1,3 kg/m * Rulono ilgis ne mažiau 30 m. | |  |  |
| 1. ***Plokščia slėginė žarna tirpalų, rūgščių transportavimui*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 3.1. | * **Siurbimo žarna skirta srutovežiams** * **Vidinis skersmuo – 100 - 102 mm (turi tikti jungčiai Perrot PE-KMS-102).** * **Išorinis skersmuo – turi tikti sąvaržai 106 – 116 mm.** * **Vidus – PVC lygus.** * **Išorė – PVC gofruotas.** * **Su armuota kieta, smūgiams atsparia PVC spirale.** * **Darbinė temperatūra ne mažiau kaip nuo - 20°C iki + 40°C.** * **Darbinis slėgis ne mažiau kaip 0,9 bar.** * **Plyšimo slėgis ne mažiau 4 bar.** * **Vakuumas ne mažiau 55%.** * **Maksimalus lenkimo spindulys ne daugiau 550 mm.** * **Svoris 4,5 – 5,5 kg/m.** * **Rulono ilgis ne mažiau 20 m.** | |  |  |
| 1. ***Plokščia tekstilinė žarna ugnies gesinimui, vandens transportavimui*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 4.1. | * Diametras – 50-53 mm. * Vidus – lygi EPDM guma. * Išorė – pintas poliesterio siūlas. * Armuota poliesterio siūlu. * Darbinė temperatūra ne mažiau kaip nuo - 20°C iki + 40°C. * Darbinis slėgis ne mažiau 14,5 bar. * Plyšimo slėgis ne mažiau 45 bar. * Su „STORZ“ tipo pajungimo antgaliais. * Svoris ne daugiau 0,35 kg/m. * Rulono ilgis 20 m. | |  |  |
| 1. ***Plokščia tekstilinė žarna ugnies gesinimui, vandens transportavimui*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 5.1. | * Diametras – 75-77 mm. * Vidus – lygi EPDM guma. * Išorė – pintas poliesterio siūlas. * Armuota poliesterio siūlu. * Darbinė temperatūra ne mažiau kaip nuo - 20°C iki + 40°C. * Darbinis slėgis ne mažiau 14,5 bar. * Plyšimo slėgis ne mažiau 45 bar. * Su „STORZ“ tipo pajungimo antgaliais. * Svoris ne daugiau 0,65 kg/m. * Rulono ilgis 20 m. | |  |  |
| 1. ***Plokščia tekstilinė žarna ugnies gesinimui, vandens transportavimui*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 6.1. | * Diametras – 50-52 mm. * Vidus – lygi EPDM guma. * Išorė – pintas poliesterio siūlas. * Armuota poliesterio siūlu. * Darbinė temperatūra nuo - 20°C iki + 40°C. * Darbinis slėgis ne mažiau 16 bar ±10%. * Plyšimo slėgis ne mažiau 50 bar. * Su GOST pajungimo antgaliais (GR – 50). * Svoris ne daugiau 0,3 kg/m ± 20 %. * Rulono ilgis 20 m. | |  |  |
| 1. ***Plokščia tekstilinė žarna ugnies gesinimui, vandens transportavimui*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 7.1. | * Diametras – 100-102 mm. * Vidus – lygi EPDM guma. * Išorė – pintas poliesterio siūlas. * Armuota poliesterio siūlu. * Darbinė temperatūra nuo - 20°C iki + 40°C. * Darbinis slėgis ne mažiau 8 bar. * Plyšimo slėgis ne mažiau 30 bar. * Su STORZ (PN-91 M 51031) pajungimo antgaliais. * Svoris ne daugiau 0,60 kg/m ± 15 %. * Rulono ilgis 20 m. | |  |  |
| 1. ***Sąvarža žarnai*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 8.1. | * Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei AISI316 klasės. * Plotis ne mažiau 20 mm ir ne daugiau kaip 40mm. * Tolerancija 51-55 mm. * Sąvarža užveržiama vienu arba dvejais varžtais. | |  |  |
| 1. ***Sąvarža žarnai*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 9.1. | * Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei AISI316 klasės * Plotis ne mažiau 20 mm ir ne daugiau kaip 40mm. * Tolerancija 59-63 mm. * Sąvarža užveržiama vienu arba dvejais varžtais. | |  |  |
| 1. ***Sąvarža žarnai*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 10.1. | * Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei AISI316 klasės * Plotis ne mažiau 20 mm ir ne daugiau kaip 40mm. * Tolerancija 150-160 mm. * Sąvarža užveržiama vienu arba dvejais varžtais. | |  |  |
| 1. ***Sąvarža žarnai*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 11.1. | * Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei AISI316 klasės * Plotis ne mažiau 20 mm ir ne daugiau kaip 40mm. * Tolerancija 162-174 mm. * Sąvarža užveržiama vienu arba dvejais varžtais. | |  |  |
| 1. ***Jungtis skysčiams su išoriniu sriegiu*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 12.1. | * Jungtis turi jungtis prie jungties Storz-C-051-S66. * Medžiaga – aliuminis. * Sandarinimas – NBR guma. * Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 10 bar. * Jungties išorinis sriegis 2 coliai. | |  |  |
| 1. ***Jungtis skysčiams su išoriniu sriegiu*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 13.1. | * Jungtis turi jungtis prie jungties Storz-C-076-S89. * Medžiaga – aliuminis. * Sandarinimas – NBR guma. * Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 10 bar. * Jungties išorinis sriegis 3 coliai. | |  |  |
| 1. ***Jungtis į žarną skysčiams*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 14.1. | * Jungtis turi jungtis prie Perrot KVS tipo jungties d150 mm. * Medžiaga – cinkuotas plienas. * Sandarinimas – juoda NBR guma. * Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 10 bar. * Jungiamos žarnos vidinis skersmuo 6 coliai. * Atitiktis standartui DIN 19651. | |  |  |
| 1. ***Jungtis į žarną skysčiams*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 15.1. | * Jungtis turi jungtis prie Perrot KMS tipo jungties d150 mm. * Medžiaga – cinkuotas plienas. * Sandarinimas – juoda NBR guma. * Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 10 bar. * Jungiamos žarnos vidinis skersmuo 6 coliai.   Atitiktis standartui DIN 19651. | |  |  |
| 1. ***Žarnos antgalis STORZ-A-051-S66*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 16.1. | * Medžiaga – aliuminis. * Sandarinimas – NBR guma. * Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 10 bar. * Jungties vidinis sriegis 2 coliai. | |  |  |
| 1. ***Žarnos antgalis STORZ-A-076-S89*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 17.1. | * Medžiaga – aliuminis. * Sandarinimas – NBR guma. * Maksimalus darbinis slėgis ne mažiau 10 bar. * Jungties vidinis sriegis 3 coliai. | |  |  |
| 1. ***Žarnos antgalis su vidiniu sriegiu GOST GM80*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 18.1. | * **Žarnos antgalis** su vidiniu sriegiu GOST GM80 | |  |  |
| 1. ***Žarnos antgalis su vidiniu sriegiu GOST GM50*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 19.1. | * **Žarnos antgalis** su vidiniu sriegiu GOST GM50 | |  |  |
| 1. ***Žarnos antgalis su išoriniu sriegiu GOST GC50*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 20.1. | * **Žarnos antgalis** su išoriniu sriegiu GOST GC50 | |  |  |
| 1. ***Žarnos antgalis su išoriniu sriegiu GOST GC80*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 21.1. | * **Žarnos antgalis** su išoriniu sriegiu GOST GC80 | |  |  |
| 1. ***Perėjimas GOST GP-50/80*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 22.1. | **Perėjimas** GOST GP-50/80   * Medžiaga – aliuminis. * Sandarinimas – NBR guma | |  |  |
| 1. ***Švirkštas su ventiliais*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 23.1. | * Universalus ir reguliuojamas. * Medžiaga – aliumininis. * Diametras – 52 mm. * Su GOST pajungimu. | |  |  |
| 1. ***Jungties dangtis (aklė) GZ50*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 24.1. | * **Jungties dangtis (aklė)** GZ50 | |  |  |
| 1. ***Jungties dangtis (aklė) GZ80*** | | *(Pardavėjas nurodo prekės gamintoją, modelį ir kilmės šalį)* | | |
| 25.1. | * **Jungties dangtis (aklė)** GZ80 | |  |  |