## Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties

## 6 priedas

## **ĮRENGINIŲ REIKALAVIMAI MEDKIRTĖMS**

**Įrenginių reikalavimai medkirtėms:**

● Operacinė sistema: Windows 7 arba naujesnė (pvz., Windows 8, 10 ir 11). Rekomenduojama naudoti išplėstinę palaikymo versiją (Extended Security Updates) Windows 8 operacinėje sistemoje.  
● El. paštas: Reikia įsitikinti, ar atitinkamame kompiuteryje yra el. pašto programa. Mašinos operatorius turi turėti prieigą prie el. pašto – per atskirą el. pašto programą arba internetinio pašto sprendimą, pvz., Gmail. Šis el. paštas gali būti vairuotojo arba mašinos specifinis adresas. *Šis reikalavimas papildomai derintinas.*

● Adobe Acrobat Reader: Versija, suderinama su PC operacinės sistemos versija.  
● Atmintis (RAM): ne mažiau 2 GB RAM Windows 7/8, Windows 10 ir Windows 11 aplinkose rekomenduojama bent 4 GB.

● Laisva vieta standžiajame diske: Standžiojo disko laisvos vietos reikalavimai atitinka, jei įrenginys atitinka kitus reikalavimus, o disko vietos pakanka esamai veiklai.

● Procesorius: 1 GHz arba galingesnis.

● USB prievadas: Bent 2 vnt., iš kurių 1 vnt. turi būti lengvai pasiekiamas ir matomas po diegimo, skirtas išoriniams atnaujinimo įrenginiams.

● Ekranas: Raiška 1024x768 arba geresnė. Programa gali būti naudojama ir su 800x600 raiška, tačiau tokiu atveju visa informacija gali būti nerodoma vienu metu, ir vartotojui teks slinkti per ekraną norint pamatyti reikiamą informaciją.

● Klaviatūra: raidinė-skaitmeninė, skandinaviška arba kita tinkama klaviatūra. Veikia ir belaidė klaviatūra.  
● Pelė. Tinka pelė, integruota į klaviatūrą.

● GPS: Bent SiRF 3 lygio. Rekomenduojami GPS imtuvų modeliai, kurie turi medkirtės išorėje (pvz., ant stogo) montuojamą anteną.

● Ryšio sąsaja: Mažiausiai 4G ryšys (galimybė palaikyti 2G ryšį). Duomenų paketas turi apimti neribotą didelės spartos duomenų perdavimą (mažiausiai 10 Mbit/s). Pasirinkdami ryšio tipą, atkreipkite dėmesį į pakankamą greitį, pvz., įrenginių tinkluose greitis gali būti labai mažas.

Rekomenduojama fiksuoto mokėjimo prenumerata. Mobiliosios arba internetinės laikmenos ryšiai neleidžiami. Pastaba! Užsakykite SIM kortelę su išjungtu PIN kodo užklausimu prieš įdiegiant ją į modemą.  
● Modemas: Palaikomi modeliai:

○ Sierra Wireless 3G/4G, Cinterion 3G/4G modeliai, tinkami naudoti transporto priemonėse.  
○ Kiti 4G modemai, tinkami naudoti transporto priemonėse.

○ Rekomenduojami modeliai, kurie turi medkirtės išorėje (pvz., ant stogo) montuojamą anteną.

**Medkirtės valdymo sistemos programinė įranga:**

medkirtės valdymo sistemos programinė įranga pagal gamintoją. Versijos nurodo medkirtės programinės įrangos versijos numerį:

● **John Deere:** StanForD 2010 (naujas standartas): programinės įrangos versija 1.25.xx arba naujesnė (gamybinė versija 2.10.x, 2024-11-23).

● **Komatsu:** StanForD2010 (naujas standartas): **MaxiXplorer** veikia su StanForD2010 standartu nuo versijos 3.10.0. **MaxiXT** veikia su StanForD2010 standartu nuo versijos 1.1.0 (gamybinė versija 1.9.0.x, 2024-11-23).

● **Ponsse:** StanForD2010 (naujas standartas): versijos 4.740 ir 4.742 (gamybinė versija 4.775, 2024-11-23).

● **Logset:** StanForD 2010 (naujas standartas): **TOC2 V3.127** arba naujesnė.

● **Eco Log:** Versija 1.4.4.x.x.

● **Rottne:** **Dasa Forester D7.**

## ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***