{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Grindų plovimo mašina"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai "]
["1.","Akumuliatorinė grindų plovimo mašina ",null,null," H75, Hefei Kuer Environmental Protection Technology Co., Ltd"]
["1.1.","Akumulatorinė grindų plovimo mašina",2,"vnt."]
["1.1.1.","Mašinos tipas: Savaeigė",null,null,null,"Savaeigė"]
["1.1.2.","Teorinis našumas,  -ne mažiau 2900 m²",null,null,null,"3000 m²/h"]
["1.1.3.","Švaraus vandens talpa ne mažiau 40 ltr. ",null,null,null,"62 ltr."]
["1.1.4.","Grindų plovimo mašinos galia ne mažiau 800 W",null,null,null,"800 W"]
["1.1.5.","Turi būti sumontuota tirpalo kontrolės sistema",null,null,null,"Yra sumontuota tirpalo kontrolės sistema"]
["1.1.6.","Turi būti įrengta grindų plovimo mašinos greičio sistema",null,null,null,"Yra grindų plovimo mašinos greičio sistema"]
["1.1.7.","Ličio jonų akumuliatorius, sumontuotas mašinos viduje, galimybė krauti bet kada pagal poreikį, ne mažiau 1 vnt. Darbo laikas su pilnai pakrautu akumuliatoriumi ne mažiau 3,5 val.",null,null,null,"Ličio jonų akumuliatorius, sumontuotas mašinos viduje, galimybė krauti bet kada pagal poreikį, 1 vnt. Darbo laikas su pilnai pakrautu akumuliatoriumi 4 val."]
["1.1.8.","Išmatavimai ne didesni nei: ilgis x plotis x aukštis cm, 137x75x115",null,null,null,"120x70x112,5 cm"]
["1.1.9.","Triukšmo lygis ne daugiau 65 db",null,null,null,"65 db"]
["1.1.10.","Grindų plovimo mašinos darbinis šepečių mechanizmas - ne mažiau 2 vnt. ",null,null,null,"2 vnt."]
["1.1.11.","Valomas plotis ne mažiau 65 cm ne daugiau 75 cm. Darbinis siurbimo plotis ne mažiau 85 cm",null,null,null,"Valomas plotis: 70 cm, Siurbimo plotis: 92 cm"]
["1.1.12.","Komplektacijoje turi būti ne mažiau 2 vnt. padų laikikliai",null,null,null,"2 vnt. Padų laikikliai"]
[]
["2.","Savaeigė grindų plovimo mašina su operatoriaus vieta",null,null,"GAOGE X660","Savaeigė grindų plovimo mašina su operatoriaus vieta"]
["2.1.","Savaigė grindų plovimo mašina su operatoriaus vieta ",2,"vnt.",null,"Savaeigė grindų plovimo mašina su operatoriaus vieta"]
["2.1.1.","Teorinis valymo plotas ne mažiau 3000 m²/h",null,null,null,"3955 m²/h"]
["2.1.2.","Šepečių skaičius - ne mažiau 1 vnt.",null,null,null,"1 vnt."]
["2.1.3.","Ličio jonų akumuliatorius sumontuotas mašinos viduje, galimybė krauti bet kada pagal poreikį, ne mažiau 1 vnt. Darbo laikas su pilnai pakrautu akumuliatoriumi ne mažiau 2 val",null,null,null,"Ličio jonų akumuliatorius sumontuotas mašinos viduje, galimybė krauti bet kada pagal poreikį, 1 vnt. Darbo laikas su pilnai pakrautu akumuliatoriumi 3.5 val"]
["2.1.4.","valymo skysčio talpa ne mažiau 70 ltr.",null,null,null,"85 ltr."]
["2.1.5.","Valomo tako plotis ne mažiau 50 cm",null,null,null,"66 cm"]
["2.1.6.","Brauktuvo su guma plotis ne mažiau 70 cm",null,null,null,"108 cm"]
["2.1.7.","Grindų plovimo mašinos išmatavimai ne didesni kaip ilgis x plotis x aukštis cm -138x70x117",null,null,null,"137x69x108,5 cm"]