**Sedos TP esami įrenginiai, kurie turi būti patalpinti į avarinį rezervą:**

1. Viršįtampio ribotuvai RIB-101 (VARISIL-HTS-102 (Areva) pagaminti 2005m)
2. Matavimo transformatoriai ST/ĮT-T101 (EJOF-123 (PFIFFNER) pagaminti 2006m)
3. Viršįtampio ribotuvai RIB-102 (VARISIL-HTS-102 (Areva) pagaminti 2005m)

Pastaba: Visiems į Litgrid AB avarinį rezervą perduodamiems įrenginiams prieš demontavimą turi būti atlikti bandymai pagal Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami PSO atstovui kartu su perduodamais įrenginiais.