**Suginčių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas**

**Demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB avarinį rezervą sąrašas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Kiekis kompl.** | **Pastabos** | **Pristatyti adresu** |
|  | Viršįtampių ribotuvai RIB-T101 ir RIB-T102 | 2 kompl. | Tridelta SBKC | Panevėžio TP, Pušaloto g. 230, Bliūdžių k. |
|  | Dujinis jungtuvas TL-100 | 1 kompl. | AEG S1-145F1 | Lietuvos E TP, Elektrinės g. 21G, Elektrėnai |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Kiti reikalavimai:

Pagal aukščiau pateiktą sąrašą demontuotus ir išardytus įrenginius Rangovas pakrauna ir iškrauna Užsakovo nurodytu adresu.

Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.