**2 priedas**

**ELEKTRINIŲ VIRDULIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai** | **Matas** | **Orientacinis kiekis** | **Siūloma techninė charakteristika** |
| 1. | **Elektrinis virdulys**  **Charakteristika:**  Medžiaga: **nerūdijančio plieno;**  Tūris, ltr.: **1,7-2;**  Spalva: **sidabro;**  Galia: ne mažiau **2200W;**  Kaitinimo elementas: **diskas, paslėptas po nerūdijančio plieno plokštele;**  Maitinimo tinklas: **220-240 V/ 50Hz;**  Nuovirų filtras: **taip;**  Automatinis išsijungimas (užvirus vandeniui, ar kai jame nėra vandens): **taip;**  Įjungimo indikatorius: **taip;**  Virdulys prie elektros tinklo prijungiamas pastatant ant cokolinio bloko su centiniu kontaktu: **taip;**  Maitinimo laidas su kištuku pritaikytu naudoti lizdams su įžeminimo kontaktu: **taip;**  Maitinimo laido laikymo skyrius virdulio cokolinio bloko konstrukcijoje: **taip;**  Garantinis laikotarpis: **ne mažiau 24 mėn**.  **Aplinkosauga**: ant prekės turi būti pažymėtas **elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:**  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png  Gamintojas: **nurodyti.** | Vnt. | 450 | **Elektrinis virdulys STANDART T-9013B**  **Charakteristika:**  Medžiaga: **nerūdijančio plieno;**  Tūris, ltr.: **1,7;**  Spalva: **sidabro;**  Galia: **2200W;**  Kaitinimo elementas: **diskas, paslėptas po nerūdijančio plieno plokštele;**  Maitinimo tinklas: **220-240 V/ 50Hz;**  Nuovirų filtras: **taip;**  Automatinis išsijungimas (užvirus vandeniui, ar kai jame nėra vandens): **taip;**  Įjungimo indikatorius: **taip;**  Virdulys prie elektros tinklo prijungiamas pastatant ant cokolinio bloko su centiniu kontaktu: **taip;**  Maitinimo laidas su kištuku pritaikytu naudoti lizdams su įžeminimo kontaktu: **taip;**  Maitinimo laido laikymo skyrius virdulio cokolinio bloko konstrukcijoje: **taip;**  Garantinis laikotarpis:  **24 mėn**.  **Aplinkosauga**: ant prekės yra pažymėtas **elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:**  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png  Gamintojas: **Standart, YUYAO TONGTAI ELECTRIC CO. LTD** |

Tiekėjas pildo stulpelį **„Siūloma techninė charakteristika“**:

a)pateikdamas aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės;

b) vadovaudamasis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu [ <http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596>], turi nurodyti tikslius ir konkrečius siūlomos prekės duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan;

c) Visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius;

d) Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.

**Papildomi reikalavimai:**

Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.

Prekes Teikėjas savo sąskaita pristatys **ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo** **dienas** nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prekių perdavimo – priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas **10 (dešimt) darbo dienų** terminas.