**PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. PIRKIMO OBJEKTAS**

**1.1**  E-2 Garo katilo Nr. 4 (toliau - **GK4) lakiųjų pelenų** elektrostatinio filtro **(toliau – ESF) hoperių vožtuvai 2 vnt. su pneumo pavaromis (toliau – Prekės).**

**2. Pirkimo objekto apimtys**

**2.1. Pos. 5, P39043D-00 300 enp flat top dome valve ph1 arba lygiavertis - 2vnt.**

**2.2. Pos. 7, P38980A-01 3.0/12 ash vessel ASME 100n.b. pn10 arba lygiavertis - 1vnt.**

**3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS**

2.1. **GK-4 pelenų šalinimo įrenginių atnaujinimui.**

**3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS**

3.1. **Siūlomos Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos 1 priede pateiktame vožtuvo brėžinyje, 5 ir 7 pozicijose nurodytas detales.**

* 1. 3.2. Tiekėjas negali siūlyti prekių, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) kilmė yra ar Paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše  
     nurodytų valstybių ar teritorijų.
  2. Prekės turi būti pristatytos adresu – Elektrinės g. 2, Vilnius.
  3. Prekių pristatymo terminas – ne ilgiau, kaip 29 savaites nuo Sutarties įsigaliojimo datos.
  4. Į prekių kainas turi būti įskaičiuotos Prekių pristatymo išlaidos.
  5. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės Sutarties vykdymo metu bus pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 16:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį.

1. **4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI**

4.1. **Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikti kokybės ar atitikties sertifikatai ir siūlomų prekių ar jos sudedamųjų medžiagų gamintojo patvirtinimas dėl atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams (Lietuvių arba Anglų kalba).**

1. **GARANTIJOS**
   1. Pateiktoms Prekėms turi būti suteikiamas ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių, nuo prekių priėmimo / perdavimo akto pasirašymo datos, galiojantis garantinis terminas.

1 Priedas Vožtuvo brėžinys