|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „ABL90 FLEX brosiura“, 2 PSL.** | | |
| 7 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS  (Vaizdinė pagalba ekrane...) | EASY TO USE   * Step by step on-screen user quidance | LENGVA NAUDOTIS   * Žingsnis po žinsgnio viskas pavaizduota ekrane |
| **IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „989-510K\_RADIANCE\_User\_Manual\_US“ (123 psl.)** | | |
| 8 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS  (Reagentai ir pagalbinės priemonės valdomi nuotoliniu būdu) | Analyzer Control  Introduction  Analyzer Control provides the user with the ability to manage Radiometer analyzers connected to RADIANCE.  With Analyzer Control the user can:  • Monitor status of all Radiometer analyzers in the RADIANCE system  • Control analyzer activities remotely for most RADIOMETER analyzers  • Monitor and review the latest Patient, QC and Calibration Results, Status and System Messages  • Monitor Replacements Status  • Monitor Reagents, AutoCheck, Electrodes and Other  • Lock and unlock Parameters | Analizatoriaus valdymas  Įvadas  Analizatorius Valdymo suteikia vartotojui galimybę valdyti RADIOMETER analizatorius prijungus prie RADIANCE.  Su ANALIZATORIAUS KONTROLE vartotojas gali:  • Monitorouoti visus RADIOMETER analizatorius Radiance sistemoje  • Valdymo analizatoriaus veikla nuotoliniu būdu dauguma RADIOMETER analizatorių  • stebėti ir peržiūrėti naujausius paciento duomenis, kokybės kontrolės ir kalibravimo rezultatus, statusas ir sistemos pranešimai  • Monitoruoti pakeitimo būseną;  • Monitoruoti Reagentus, AutoCheck, elektrodus ir kt.  • Užrakinti ir atrakinti parametrus |
| **IŠ DOKUMENTO PAVADINIMU „ABL90 specifikation\_EN“ (2 psl.)** | | |
| 9 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAS  (Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c.) | Interface  Built-in barcode reader for operator & sampler ID  Accepted codes: UPC/EAN, Code 128, Code 39, Code 93, I  2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar and more  Serial interface RS232 with power for external barcode reader  3 USB connections  Optional external keyboard  Optional external mouse  Optional external barcode reader | Sąsaja  Built-in brūkšninių kodų skaitytuvas operatoriaus ir mėginių ID  Priimami kodai: UPC / EAN, kodas 128, kodas 39, kodas 93, I  2 iš 5, diskretiškas 2 iš 5,Codabar ir dar daugiau  Serijos sąsaja RS232 su prijungimu išroinio brūkšninių kodų skaitytuvu  3 USB jungtys  Pasirinktinė išorinė klaviatūra  Pasirinktinė išorinė pelė  Pasirinktinis išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |