**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**
   1. **Klientas** – AB „Energijos skirstymo operatorius"
   2. **Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
   3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.
   4. **Paslaugos** – Dujų kiekio matavimo priemonių metrologinės patikros ir derinimo paslaugos.
2. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Dujų kiekio matavimo priemonių metrologinės patikros ir derinimo paslaugos.
3. **PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**
   1. Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Pirkimo objekto preliminarus patikrų kiekis \*, vnt.** | **Dujų skaitiklių preliminarus derinimų kiekis \*, vnt.** |
|  | Membraninis dujų skaitiklis G1,6 | 15 | - |
|  | Membraninis dujų skaitiklis G2,5 | 15 | - |
|  | Membraninis dujų skaitiklis G4 | 15 | - |
|  | Membraninis dujų skaitiklis G6 | 15 | - |
|  | Membraninis dujų skaitiklis G10 | 15 | - |
|  | Membraninis dujų skaitiklis G16 | 15 | - |
|  | Membraninis dujų skaitiklis G25 | 15 | - |
|  | Membraninis dujų skaitiklis G2.5T | 15 | - |
|  | Membraninis dujų skaitiklis G4T | 15 | - |
|  | Membraninis dujų skaitiklis G6T | 15 | - |
|  | Membraninis dujų skaitiklis G10T | 80 | - |
|  | Membraninis dujų skaitiklis G16T | 25 | - |
|  | Membraninis dujų skaitiklis G25T | 25 | - |
|  | Rotacinis dujų skaitiklis G16 | 25 | 15 |
|  | Rotacinis dujų skaitiklis G25 | 25 | 15 |
|  | Rotacinis dujų skaitiklis G40 | 25 | 15 |
|  | Rotacinis dujų skaitiklis G65 | 25 | 15 |
|  | Rotacinis dujų skaitiklis G100 | 25 | 15 |
|  | Rotacinis dujų skaitiklis G160 | 25 | 15 |
|  | Rotacinis dujų skaitiklis G250 | 25 | 15 |
|  | Dujų tūrio korektorius T tipo | 30 | - |
|  | Dujų tūrio korektorius TZ tipo | 30 | - |
|  | Dujų tūrio korektorius PTZ tipo | 30 | - |
|  | Dujų tūrio konvertavimo įtaisas ZL 6351 PT | 3 | - |
|  | Sūkurinis dujų skaitiklis DN 100 | 3 | - |
|  | Dujų tūrio konvertavimo įtaisas  Kessler – Ellis SuperTrol II PTZ | 3 | - |
|  | Diafragminis srauto matuoklis DN 400 | 3 | - |
|  | Turbininis dujų skaitiklis G 160 | 20 | 15 |
|  | Turbininis dujų skaitiklis G 250 | 20 | 15 |
|  | Turbininis dujų skaitiklis G 400 | 20 | 15 |
|  | Turbininis dujų skaitiklis G 650 | 20 | 15 |
|  | Turbininis dujų skaitiklis G 1000 | 20 | 15 |
|  | Turbininis dujų skaitiklis G 1600 | 20 | 15 |
|  | Turbininis dujų skaitiklis G 2500 | 20 | 15 |
|  | Turbininių dujų skaitiklių guolių keitimas | 50 | - |

*\*\*Perkamų Paslaugų kiekis išreiškiamas jų įsigijimui skirta lėšų suma, nurodyta SPS 8 skyriuje. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę pirkti keičiant eilutėse nurodytus kiekius, tačiau neviršijant bendros Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies.* *Preliminarus kiekis naudojamas pasiūlymų įvertinimui.*

1. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**
   1. Paslaugų teikėjo adresu.
2. **REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**
   1. **Pirkimo objekto aprašymas**

5.1.1. Klientas perka elektroninių dujų tūrio konvertavimo įtaisų, kuriuos sudaro: srauto kompiuteris, slėgio keitiklis, temperatūros keitiklis ar temperatūros daviklis ir membraninių, rotacinių, turbininių bei sūkurinių dujų skaitiklių metrologinės patikros ir dujų skaitiklių derinimo paslaugas.

5.1.2. Metrologinė patikra turi atitikti 2006 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Metrologijos įstatymo Nr. X-717 bei Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 reikalavimus.

5.1.3. Paslaugos Teikėjas po atliktos dujų kiekio matavimo priemonių metrologinės patikros turi pateikti Klientui dujų apskaitos prietaisus užplombuotus su atitinkamais patikros žymenimis bei metrologinės patikros protokolais ir sertifikatais. Tuo atveju, jeigu dujų matavimo priemonė atitinka reikalavimus ne visame matavimo intervale, tokiu atveju turi būti pateiktas patikros sertifikatas reikalavimus atitinkančiam matavimo intervalui.

1. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI** 
   1. Klientas savo jėgomis ir lėšomis pristatys į Paslaugų teikėjo nurodytą vietą dujų kiekio matavimo priemones, kurioms reikalinga atlikti techninę ir metrologinę patikrą ir/ar derinimą ne vėliau nei per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.
   2. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Kliento dujų kiekio matavimo priemonių pristatymo Paslaugos Teikėjui dienos.
   3. Paslaugos teikėjui informavus Klientą, kad Paslaugos yra atliktos, Klientas savo jėgomis ir lėšomis atsiims patikrintas ir/ar suderintas dujų kiekio matavimo priemones iš Paslaugos Teikėjo per 2 (dvi) darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos.
   4. Paslaugos bus užsakomos pagal atskirus užsakymus. Užsakymas pateikiamas Paslaugų teikėjui el. paštu, nurodytu Sutarties priede.
   5. Informavimas apie atliktas Paslaugas pateikiamas Klientui el. paštu, nurodytu Sutarties priede.
2. **KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS**
   1. Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai yra 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Kliento pranešimo apie trūkumus dienos.
3. **KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI**
   1. Po Sutarties pasirašymo, Klientas ir Paslaugų teikėjas suderina Paslaugų teikėjo teikiamos informacijos apie siuntą elektroninio dokumento formatą (\*.xml) ir reikalingos informacijos turinį.
   2. Prieš pristatydamas dujų kiekio matavimo priemones Paslaugų tiekėjui, Klientas išsiunčia Paslaugų tiekėjui Sutartyje nurodytu el. paštu užsakymo informaciją \*.xml formatu apie ketinamą pristatyti siuntą.
   3. Kai Klientas atsiima patikrintas dujų kiekio matavimo priemones, Paslaugų teikėjas užsakymą pateikusiam Kliento atstovui el. paštu privalo atsiųsti informaciją apie siuntą (suvestus naujus duomenis apie atliktą patikrą) \*.xml formatu.