1 priedas „Techninė specifikacija“

**KELEIVINIŲ RIEDMENŲ** **HIDRAULINIŲ VIRPESIŲ SLOPINTUVŲ REMONTO PASLAUGŲ**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PAVADINIMAS IR PRITAIKYMO SRITIS**
   1. Keleivinių riedmenų hidraulinių virpesių slopintuvų remonto paslaugos (toliau – **paslaugos**). BVPŽ: 50220000-3.
2. **TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SUDARYMO TIKSLAS IR PASKIRTIS**

2.1. Keleivinių riedmenų hidraulinių virpesių slopintuvų (toliau – **slopintuvai**) remonto paslaugų pirkimas užtikrinant jų gerą techninę būklę bei riedmenų saugų ir nepertraukiamą eksploatavimą.

1. **TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS**

**3.1. STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS**

3.1.1. Hidroslopintuvo H8Y.190.45.40/C techninės priežiūros ir remonto instrukcija 04-6122-4388;

3.1.2. Hidroslopintuvo P80X.160.16.10 techninės priežiūros ir remonto instrukcija 04-6320-4389;

3.1.3. Hidroslopintuvo P8.140.45.30 techninės priežiūros ir remonto instrukcija 04-6141-4393;

3.1.4. Hidroslopintuvo P8Y.160.100.100 techninės priežiūros ir remonto instrukcija 04-6141-4392;

3.1.5. Hidroslopintuvo P8Y.240.63.63 techninės priežiūros ir remonto instrukcija 04-6141-4395;

3.1.6. Hidroslopintuvo R110Y.405-018 techninės priežiūros ir remonto instrukcija 04-6110-4387;

3.1.7. Hidroslopintuvo R110Y.405-019 techninės priežiūros ir remonto instrukcija 04-6110-4508;

3.1.8. „Lokomotyvų ir elektrinių traukinių virpesių slopintuvų techninės priežiūros ir remonto instrukcija“ 258/T.

**3.2. PIRKIMO OBJEKTO KOMPLEKTACIJA, FUNKCINĖS SAVYBĖS.**

3.2.1. Paslaugos turi būti atliktos pagal 3.1. punkte išvardintų instrukcijų reikalavimus atstatant jų normatyvinius darbo parametrus.

3.2.2. Remonto metu slopintuvai išardomi/surenkami, patikrinama jų detalių būklė. Besidėvinčios sandarinimo detalės (žiedai, įvorės ir pan.), manžetai, tarpinės ir kitos guminės detalės, tepalas.

3.2.3. Paslaugos metu taip pat atliekama:

3.2.3.1. suteikus paslaugas, suremontuotų slopintuvų dažomi paviršiai turi būti nudažyti nustatyta spalva (spalva RAL7011);

3.2.3.2. turi būti atliktas atitinkamas ženklinamas leidžiantis identifikuoti paslaugą atlikusią įmonę ir nustatyti remonto atlikimo datą;

3.2.4. Paslaugų kiekio poreikiai, atlikimo ir garantiniai terminai nurodomi priede 1.

**3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS**

3.3.1. Paslaugų atlikimo metu turi būti naudojamos naujos detalės, kurių savybės (techniniai parametrai, eksploatavimo laikas ir kokybė) turi atitikti 3.1. punkte nurodytus techninius reikalavimus;

3.3.2. Slopintuvų demontavimą iš riedmens ir sumontavimą į riedmenį atlieka Užsakovas savo remonto bazėje, savo lėšomis ir sąskaita;

3.3.3. Slopintuvų paruošimą transportavimui (įpakavimas, tvirtinimas ir t.t.) ir transportavimą į ir iš remonto bazės iki Užsakovo (adresu: Vilnius, Pramonės g. 78) Vykdytojas organizuoja ir vykdo savo jėgomis;

3.3.4. Paslaugas atlieka Vykdytojas savo gamybinėje bazėje, savo detalėmis ir medžiagomis bei savo jėgomis;

3.3.5. Paslaugos atlikimo metu negali būti atliekami jokie remontuojamų objektų modernizavimai be suderinimo su Užsakovu;

3.3.6. Paslaugos atlikimo metu naudojant lygiavertes detales ir mazgus paslaugų Vykdytojas tai privalo suderinti su Užsakovu bei pateikti tai įrodančius dokumentus.

3.3.7. Paslaugų metu nustatomų papildomų dalių kainą Vykdytojas privalo suderinti su Užsakovu pateikiant papildomų dalių -pasiūlymą;

3.3.8. Paslaugų Vykdytojas privalo išsaugoti paslaugos teikimo metu pakeistas papildomas dalis iki paslaugų perdavimo Užsakovui. Užsakovui pareikalavus, paslaugų Vykdytojas privalo jam perduoti pakeistas detales;

3.3.9. Paslaugų Vykdytojas turi sudaryti sąlygas savo gamybinėje bazėje tikrinti atliekamų remonto darbų kokybę Užsakovo atstovams;

3.3.10. Slopintuvų remonto paslaugų priėmimą Užsakovas vykdo savo remonto bazėje (adresu: Vilnius, Pramonės g. 78), atliekant suremontuotų slopintuvų veikimo stendinį bandymą bei veikimo parametrų atitikimo normatyviniams dokumentams patikrinimą;

3.3.11. Visi pateikiami dokumentai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

**4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT ATLIKTAS PASLAUGAS AR DARBUS**

4.1.1. Atliktų matavimų ir/ar bandymų protokolai (pažymos, aktai);

4.1.2. Panaudotų pagrindinių medžiagų, detalių ir/ar mazgų kokybės sertifikatus arba atitikties deklaracijas, techninius pasus (originalus arba patvirtintas kopijas).

Priedas 1

**PASLAUGŲ SĄRAŠAS, SUTEIKIMO TERMINAS IR GARANTINIAI TERMINAI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Paslaugos pavadinimas** | **Orientacinis kiekis, vnt.** | **Garantinis terminas** | **Atlikimo terminas** | **Pagrindiniai techniniai reikalavimai pagal TS 3.1 punktą** |
|  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Hidroslopintuvo H8Y.190.45.40/C remontas | 96 | 12 mėn. | 30 k.d. |  |
| 2 | Hidroslopintuvo P80X.160.16.10 remontas | 96 | 12 mėn. | 30 k.d. |  |
| 3 | Hidroslopintuvo P8.140.45.30 remontas | 48 | 12 mėn. | 30 k.d. |  |
| 4 | Hidroslopintuvo P8Y.160.100.100 remontas | 24 | 12 mėn. | 30 k.d. |  |
| 5 | Hidroslopintuvo P8Y.240.63.63 remontas | 24 | 12 mėn. | 30 k.d. |  |
| 6 | Hidroslopintuvo R110Y.405-018 remontas | 48 | 12 mėn. | 30 k.d. |  |
| 7 | Hidroslopintuvo R110Y.405-019 remontas | 24 | 12 mėn. | 30 k.d. |  |