**MEDICININIŲ BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Su pasiūlymu būtina pateikti atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą)/sertifikatą originalo ir lietuvių kalba (*pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija)*.
2. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms Prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninis reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-64 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
3. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti **dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu** – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia **prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba.** Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/naudojimo instrukcijose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
4. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t.y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametrai, komplektacija** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams.**  **Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.)** | | |
| **Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai** | **Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus** | |
| dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| **1. Kraujo paėmimo kėdė, 5vnt.** (Savanorių pr. 369 , Kaunas) **FK-02 „WSTECH“ Lenkija** | | | | | |
| 1.1. | Kraujo paėmimo ir procedūrų kėdė turi dujinės spyruoklės arba elektros variklio pagalba reguliuojamą nugaros atlošą. | Būtina | Kraujo paėmimo ir procedūrų kėdė turi dujinės spyruoklės pagalba reguliuojamą nugaros atlošą. | 1 P.o.d. Katalogas |  |
| 1.2. | Kėdės rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno su ne mažiau keturiomis reguliuojamo aukščio kojelėmis. | Būtina | Kėdės rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno su keturiomis reguliuojamo aukščio kojelėmis. |  |  |
| 1.3. | Kėdės kojų dalis uždengta ABS plastiko paneliais arba kėdė aptraukta skaidriu plastiku, kuris atsparus trinčiai, dezinfektantams. | Būtina | Kėdės kojų dalis kėdė aptraukta skaidriu plastiku, kuris atsparus trinčiai, dezinfektantams |  |  |
| 1.4. | Kėdės sėdimas/gulimas paviršius aptrauktas besiūle dirbtinės odos danga, kuri yra atspari ugniai, dezinfektantams, trinčiai. Kėdės besiūlės dirbtinės odos spalva – raudona (derinama su perkančiaja organizacija). | Būtina | Kėdės sėdimas/gulimas paviršius aptrauktas besiūle dirbtinės odos danga, kuri yra atspari ugniai, dezinfektantams, trinčiai. Kėdės besiūlės dirbtinės odos spalva – raudona (pridedama spalvų paletė). |  |  |
| 1.5. | Kėdė turi tvirtinamą staliuką priemonėms, kurio išmatavimai nemažesni nei 24 x 34 cm ir kurio apkrova gali būti ne mažesnė nei 10 kg. | Būtina | Kėdė turi tvirtinamą staliuką priemonėms, kurio išmatavimai 25 x 35 cm ir kurio apkrova 15 kg. |  |  |
| 1.6. | Kėdės bendras ilgis ne didesnis nei 190 cm, bet ne mažesnis nei 150 cm  Kėdės bendras plotis ne didesnis nei 98 cm  Kėdės sėdynės plotis ne mažesnis nei 50 cm | Būtina | Kėdės bendras ilgis 170 cm,  Kėdės bendras plotis 71 cm  Kėdės sėdynės plotis 50 cm |  |  |
| 1.7. | Kėdės porankiai – reguliuojami visomis kryptimis, ne siauresnėse nei nuo – 200 iki +600 ribose. | Būtina | Kėdės porankiai – reguliuojami visomis kryptimis, naudojant rutulinį guolį nuo – 15° iki +65° ribose |  |  |
| 1.8. | Nugaros dalis reguliuojama ne siauresnėse nei 00 - 750 ribose. | Būtina | Nugaros dalis reguliuojama nuo 00 iki 950 ribose. |  |  |
| 1.9. | Trendelenburgo pozicija visam kūnui ne siauresnėse nei nuo 00 iki -50 ±2°ribose. | Būtina | Trendelenburgo pozicija visam kūnui nuo 00 iki -30 ribose. |  |  |
| 1.10. | Didžiausia leidžiama kėdės apkrova ne mažesnė nei 150 kg. | Būtina | 150 kg |  |  |
| **2. Masažo stalas 1 vnt.** (Juozapavičiaus pr. 72 ,Kaunas) **CROSS 2 „KINESIS“ Lenkija** | | | | | |
| 2.1 | Kėdė sudaryta iš dviejų dalių (galvos ir kūno sekcijos) | Būtina | Masažo stalas sudarytas iš dviejų dalių (galvos ir kūno sekcijos) | 2 P.o.d. Katalogas |  |
| 2.2 | Dujine spyruoklės arba elektros variklio pagalba reguliuojamas galvos sekcijos pasvirimo kampas | Nesiauriau kaip -70 o iki +40o diapazone | Dujine spyruoklės pagalba reguliuojamas galvos sekcijos pasvirimo kampas  nuo -70 o iki +40o |  |  |
| 2.3 | Galvos sekcijos ilgis | Ne mažiau nei 40 cm ir ne daugiau nei 60 cm | 45 cm |  |  |
| 2.4 | Galvos sekcijoje ergonomiška anga veidui su išimama pagalvėle | Būtina | Galvos sekcijoje ergonomiška anga veidui su išimama pagalvėle |  |  |
| 2.5 | Terapinio stalo plotis | 70 cm +/- 5 cm; | 68 cm |  |  |
| 2.6 | Bendras stalo ilgis | Ne mažiau 190 cm ir ne daugiau 205 cm; | 200 cm |  |  |
| 2.7 | Stalo aukštis horizontalioje padėtyje nuo grindų | Elektra reguliuojamas ne siauresnėse 47-95 cm ribose | Elektra reguliuojamas nuo 46 iki 96 cm ribose |  |  |
| 2.8 | Iš visų stalo pusių pasiekiama aukščio reguliavimo kojelė | Būtina | Iš visų stalo pusių pasiekiama aukščio reguliavimo pultas |  |  |
| 2.9 | Visos 4 guminės stalo kojos su 1 cm aukščio reguliavimu, skirtos tiksliam stalo lygio suvienodinimui. | Būtina | Visos 4 guminės stalo kojos su 1 cm aukščio reguliavimu, skirtos tiksliam stalo lygio suvienodinimui. |  |  |
| 2.10 | Leistina apkrova | Ne mažiau 180 kg | 200 kg |  |  |
| 2.11 | Rėmas pagamintas iš milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu dažyto plieno (arba lygiavertės medžiagos) | Būtina | Rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno. |  |  |
| 2.12 | Korpusas pagamintas iš 1,8 – 2 cm drožlių plokštės, paminkštinimas ne mažiau 2 cm storio elastinio putų poliuretano (arba lygiavertė medžiaga) ir aptrauktas dirbtine besiūle oda. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, nealergizuojanti, nekeičianti spalvos (galima pasirinkti iš ne mažiau 5 spalvų) | Būtina | Korpusas pagamintas iš 2 cm drožlių plokštės, paminkštinimas 2 cm storio elastinio putų poliuretano ir aptrauktas dirbtine besiūle oda. Danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms, nealergizuojanti, nekeičianti spalvos (pridedama spalvų paletė) |  |  |