{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":128,"n_cols":13,"rows_kept":128,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,1],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[25,0,25,4],[18,0,18,1],[18,2,18,4],[19,0,19,1],[19,2,19,4],[22,0,22,5],[28,1,28,5],[86,1,86,5],[9,0,9,1],[9,2,9,4],[10,0,10,1],[10,2,10,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[12,0,12,1],[12,2,12,4],[13,0,13,1],[13,2,13,4],[14,0,14,1],[14,2,14,4],[15,0,15,1],[15,2,15,4]]}
["Organizacija, kuriai teikiamas pasiūlymas:",null,"VŠĮ Kauno klinikinė ligoninė"]
[]
[null,"PASIŪLYMAS"]
[null,"Jėgos instrumento komplektas"]
[]
["Data:","2020.08.12"]
["Nr.:","OG200813"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai",null,"UAB \"OrtoGrupė\""]
["Tiekėjo kodas (-ai)",null,304887887]
["Tiekėjo adresas (-ai)",null,"Saulėtekio al.15-208, LT-10224 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas (-ai)",null,"LT100011808211"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai)",null,"AB Swedbank, 73000, A.s. LT397300010156707704"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė",null,"Paulius Slavinskas"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas",null,"863356424, paulius@ortogrupe.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos",null,"Direktorius Audrius Malajavas"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas",null,"Paulius Slavinskas, 863356424, paulius@ortogrupe.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta)"]
[]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:\t\t\t\t\t"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:\n1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;\n1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).\n2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
["Tiekėjo siūloma kaina:"]
["* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.\t"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur",null,null,null,null,"","",""]
["1.","Jėgos instrumentai"]
["1.1.","Universalus jėgos instrumentas",5,"kompl.",9420,{"$f":"IF(ISBLANK(E30),\"\", PRODUCT(C30,E30))","v":47100},null,null,null,""]
["1.1.1.","Modulinis jėgos instrumentas, tinkantis gręžti ir pjauti stambių ir smulkių kaulų operacijoms"]
["1.1.2.","Instrumentas ir antgaliai autoklavuojami"]
["1.1.3.","Apsisukimų greitis ir kryptis tolygiai reguliuojami dviejų mygtukų pagalba",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.4.","Padėtis, kurioje instrumentas saugiai išjungtas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.5.","Maksimalus apsisukimų greitis gręžiant ≥ 1450 aps./min.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.1.6.","Maksimalus osciliacinio pjovimo greitis ≥ 11000 ciklų/min.",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.1.7.","Instrumentas maitinamas įkraunamais didelės energetinės talpos ličio akumuliatoriais arba lygiaverčiais",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.1.8.","Baterijos pakeitimas nesudėtingas – nuspaudžiant užraktą ant baterijos dangtelio arba lygiavertis",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.1.9.","Komplektuojama su akumuliatoriumi, Jacobs tipo gręžimo antgaliu su rakteliu, sagitaliniu antgaliu, 30 vnt. geležčių komplektu smulkiems kaulams ir 10 vnt. grąžtelių komplektais (dydžiai derinami su perkančiąja organizacija)"]
["1.2.","Universalus jėgos instrumentas",2,"kompl.",7920,{"$f":"IF(ISBLANK(E40),\"\", PRODUCT(C40,E40))","v":15840}]
["1.2.1.","Modulinis jėgos instrumentas, tinkantis gręžti, įskaitant palėtintą gręžimą \"reaming\", stambių ir smulkių kaulų operacijoms",null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.2.2.","Instrumentas ir antgaliai autoklavuojami"]
["1.2.3.","Apsisukimų greitis ir kryptis tolygiai reguliuojami dviejų mygtukų pagalba",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.2.4.","Padėtis, kurioje instrumentas saugiai išjungtas",null,null,null,null,null,null,null,"",null,""]
["1.2.5.","Maksimalus apsisukimų greitis gręžiant ≥1450 aps./min.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,""]
["1.2.6.","Maksimalus apsisukimų greitis palėtintam gręžimui „reaming“  ≥ 300 aps./min."]
["1.2.7.","Instrumentas maitinamas įkraunamais didelės energetinės talpos ličio akumuliatoriais arba lygiaverčiais",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.2.8.","Baterijos pakeitimas nesudėtingas – nuspaudžiant užraktą ant baterijos dangtelio arba lygiavertis",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.2.9.","Komplektuojama su akumuliatoriumi, Jacobs tipo gręžimo antgaliu su rakteliu, palėtinto gręžimo antgaliu, 10 vnt. grąžtelių komplektu (dydžiai derinami su perkančiąja organizacija)",null,null,null,null,null,null,null,"","",""]
["1.3.","Universalus jėgos instrumentas",2,"kompl.",8170,{"$f":"IF(ISBLANK(E50),\"\", PRODUCT(C50,E50))","v":16340}]
["1.3.1.","Modulinis jėgos instrumentas,tinkantis gręžti stambių ir smulkių kaulų operacijoms"]
["1.3.2.","Instrumentas ir antgaliai autoklavuojami"]
["1.3.3.","Apsisukimų greitis ir kryptis tolygiai reguliuojami dviejų mygtukų pagalba"]
["1.3.4.","Padėtis, kurioje instrumentas saugiai išjungtas"]
["1.3.5.","Maksimalus apsisukimų greitis gręžiant ≥1450 aps./min."]
["1.3.6.","„Kiršnerio“ vielos įvedimas ≥ 4 mm"]
["1.3.7.","Instrumentas maitinamas įkraunamais didelės energetinės talpos ličio akumuliatoriais arba lygiaverčiais"]
["1.3.8.","Baterijos pakeitimas nesudėtingas – nuspaudžiant užraktą ant baterijos dangtelio arba lygiavertis"]
["1.3.9.","Komplektuojama su akumuliatoriumi, Jacobs tipo gręžimo antgaliu su rakteliu, \"kiršnerio\" vielos įvedimo antgaliu,  10 vnt. grąžtelių komplektu (dydžiai derinami su perkančiąja organizacija)"]
["1.4.","Jėgos instrumentas skirtas osciliaciniam pjovimui",1,"kompl.",7550,{"$f":"IF(ISBLANK(E60),\"\", PRODUCT(C60,E60))","v":7550}]
["1.4.1.","Paskirtis – stambių ir smulkių kaulų operacijoms"]
["1.4.2.","Instrumentas neatsiejamai sujungtas su osciliacinio pjovimo antgaliu"]
["1.4.3.","Instrumentas autoklavuojamas"]
["1.4.4.","Osciliacinio pjovimo antgalio fiksavimo kampas reguliuojamas 8 padėtyse"]
["1.4.5.","Padėtis, kurioje instrumentas saugiai išjungtas"]
["1.4.6.","Maksimalus osciliacinio pjovimo greitis ≥ 11000 ciklų/min."]
["1.4.7.","Osciliacijos kampas ≤ 4.5°"]
["1.4.8.","Instrumentas maitinamas įkraunamais didelės energetinės talpos ličio akumuliatoriais arba lygiaverčiais"]
["1.4.9.","Baterijos pakeitimas nesudėtingas – nuspaudžiant užraktą ant baterijos dangtelio arba lygiavertis"]
["1.4.10.","Komplektuojama su akumuliatoriumi ir 30 vnt. geležčių komplektu stambiems kaulams (dydžiai derinami su perkančiąja organizacija)"]
["1.5.","Jėgos instrumento akumuliatorius",5,"vnt.",1200,{"$f":"IF(ISBLANK(E71),\"\", PRODUCT(C71,E71))","v":6000}]
["1.5.1.","Įkraunamais didelės energetinės talpos ličio akumuliatorius arba lygiavertis"]
["1.5.2.","Akumuliatorių įtampa ≥ 12 V"]
["1.5.3.","Energijos talpa ≥ 30 Wh"]
["1.5.4.","Analogiškas su komplektuojamais prie siūlomų jėgos instrumentų"]
["1.6.","Jėgos instrumentų akumuliatorių įkroviklis",1,"vnt.",4000,{"$f":"IF(ISBLANK(E76),\"\", PRODUCT(C76,E76))","v":4000}]
["1.6.1.","Akumuliatorių įkroviklis privalo pateikti informacines indikacijas"]
["1.6.2.","Akumuliatoriaus maksimalus įkrovimo laikas ≤ 60 min."]
["1.6.3.","Akumuliatorių įkroviklis vienu metu turi krauti ≥ 4 akumuliatorius"]
["1.6.4.","Elektros tinklas 230 V, 50 Hz"]
["1.7.","\"Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: • pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį; • pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus.\"",0,"vnt.",0,{"$f":"IF(ISBLANK(E81),\"\", PRODUCT(C81,E81))","v":0}]
["1.8.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.",0,"vnt.",0,{"$f":"IF(ISBLANK(E82),\"\", PRODUCT(C82,E82))","v":0}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C30:C82)<>COUNT(F30:F82)),\"\", SUM(F30:F82))","v":96830},{"$f":"IF((COUNT(C30:C82)<>COUNT(F30:F82)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",20334.3]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F84), \"\", SUM(F83:F84))","v":117164.3}]
[]
["2.","Jėgos instrumentai stambiųjų kaulų chirurginėms operacijoms"]
["2.1.","Gręžimo-frezavimo jėgos instrumentas",3,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E88),\"\", PRODUCT(C88,E88))","v":""}]
["2.1.1.","Paskirtis - kaulų frezavimo, gręžimo, funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras"]
["2.1.2.","Instrumentas ir antgaliai autoklavuojami"]
["2.1.3.","Apsisukimų greitis ir kryptis tolygiai reguliuojami"]
["2.1.4.","Padėtis, kurioje instrumentas saugiai išjungtas"]
["2.1.5.","Instrumentas kanuliuotas 4.0±0.2 mm"]
["2.1.6.","Maksimalus apsisukimų greitis gręžiant ≥ 1000 aps./min."]
["2.1.7.","Maksimalus apsisukimų greitis palėtintam gręžimui „reaming“  ≥ 250 aps./min."]
["2.1.8.","Gręžimo antgalis tinkamas ≥ 7 mm diametro grąžtams"]
["2.1.9.","Instrumentas maitinamas įkraunamais ličio arba NIMH akumuliatoriais, arba lygiaverčiais"]
["2.1.10.","Baterijos pakeitimas nesudėtingas – nuspaudžiant užraktą ant baterijos dangtelio arba lygiavertis"]
["2.1.11.","Komplektuojama su akumuliatoriumi, Jacobs tipo gręžimo antgaliu su rakteliu,  Zimmer/Hudson frezavimo antgaliu ir 10 vnt. grąžtelių komplektu (dydžiai derinami su perkančiąja organizacija)"]
["2.2.","Jėgos instrumentas skirtas osciliaciniam pjovimui",2,"kompl.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E100),\"\", PRODUCT(C100,E100))","v":""}]
["2.2.1.","Paskirtis - kaulų pjovimo funkcijoms, atliekant vidutinės ir didelės apimties ortopedines chirurgines kaulų procedūras"]
["2.2.2.","Instrumentas neatsiejamai sujungtas su osciliacinio pjovimo antgaliu"]
["2.2.3.","Instrumentas autoklavuojamas"]
["2.2.4.","Osciliacinio pjovimo antgalio fiksavimo kampas reguliuojamas 8 padėtyse"]
["2.2.5.","Padėtis, kurioje instrumentas saugiai išjungtas"]
["2.2.6.","Bepakopis maksimalus osciliacinio pjovimo greitis ≥ 13000 ciklų/min."]
["2.2.7.","Instrumentas maitinamas įkraunamais ličio arba NIMH akumuliatoriais arba lygiaverčiais"]
["2.2.8.","Baterijos pakeitimas nesudėtingas – nuspaudžiant užraktą ant baterijos dangtelio arba lygiavertis"]
["2.2.9.","Komplektuojama su akumuliatoriumi ir 30 vnt. geležčių komplektu (dydžiai derinami su perkančiąja organizacija)"]
["2.3.","Jėgos instrumento akumuliatorius",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E110),\"\", PRODUCT(C110,E110))","v":""}]
["2.3.1.","Įkraunamas ličio arba NIMH akumuliatorius, arba lygiavertis"]
["2.3.2.","Akumuliatoriaus talpa ≥ 1.8 Ah"]
["2.3.3.","Analogiškas su komplektuojamais prie siūlomų jėgos instrumentų"]
["2.4.","Jėgos instrumentų akumuliatorių įkroviklis",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E114),\"\", PRODUCT(C114,E114))","v":""}]
["2.4.1.","Akumuliatorių įkroviklis privalo pateikti informacines indikacijas"]
["2.4.2.","Automatinė baterijų diagnostika"]
["2.4.3.","Akumuliatorių įkroviklis vienu metu turi krauti ≥ 4 akumuliatorius"]
["2.4.4.","Elektros tinklas 230 V, 50 Hz"]
["2.5.","Vielų įvedimo antgalis",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E119),\"\", PRODUCT(C119,E119))","v":""}]
["2.5.1.","„Kiršnerio“ vielos įvedimas ≥ 4 mm"]
["2.5.2.","Autoklavuojamas"]
["2.6.","Sterilizavimo krepšelis",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E122),\"\", PRODUCT(C122,E122))","v":""}]
["2.6.1.","Pritaikytas 2 komplektų komponentams sudėti"]
["2.7.","\"Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: • pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį; • pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus.\"",0,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E124),\"\", PRODUCT(C124,E124))","v":""}]
["2.8.","Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.",0,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E125),\"\", PRODUCT(C125,E125))","v":""}]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C88:C125)<>COUNT(F88:F125)),\"\", SUM(F88:F125))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C88:C125)<>COUNT(F88:F125)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F127), \"\", SUM(F126:F127))","v":""}]

{"sheet":"Subtiekėjai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":9,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,3],[31,4,31,9],[21,0,21,9],[23,0,23,9],[16,1,16,6],[16,7,16,9],[17,1,17,6],[17,7,17,9],[18,1,18,6],[18,7,18,9],[19,1,19,6],[19,7,19,9],[24,0,24,9],[25,0,25,9],[28,0,28,3],[28,4,28,9],[15,1,15,6],[15,7,15,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,7],[7,8,7,9],[8,0,8,1],[8,2,8,4],[8,5,8,7],[8,8,8,9],[10,0,10,9],[12,0,12,9],[14,1,14,6],[14,7,14,9],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,7],[5,8,5,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[4,0,4,1],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[1,0,1,9],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,9]]}
[]
["Sutarties vykdymui numatome pasitelkti šiuos subtiekėjus / subteikėjus / subrangovus:"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla\t",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai). Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų (subteikėjų), laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama. \n"]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento pavadinimas\n",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1; 2; 3; 4.","1.Pasiūlymas A; 3.Pasiūlymas B, 3.Techninės specifikacijos parametrai; 4.ESPD",null,null,null,null,null,"Ne"]
["5; 6; 7; 8.","5.CE sertifikatas; 6.Gamintojo įgaliojimas; 7.Hall 50 brochure; 8. Hall50 IPX indeksas",null,null,null,null,null,"Ne"]
["9; 10; 11.","9.Hall50 naudotojo instrukcija LT; 10.Hall50 naudotojo instrukcija; 11.Kiršnerio viela",null,null,null,null,null,"Ne"]
["12; 13; 14.","12.L3000 techniniai parametrai; 13.Sagitalinis antgalis; 14.Baterijos parametrai",null,null,null,null,null,"Ne"]
["15; 16; 17.","15.Deklaracija dėl pakuočių; 16.Deklaracija dėl aplinkosauginių reikalavimų; 17.Įgaliojimas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
["Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame (jei taikoma):"]
[]
["(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)"]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Projektų vadybininkas"]
[]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Paulius Slavinskas"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["4386 2020-07-23 14:56:58"]