***2 lentelė. 2 pirkimo dalis. Reikalavimai vaizdo komutatoriui***

| **Eil. Nr.** | **Reikalavimai** | **Siūlomi parametrai** | **Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Video signalų HD/SD-SDI komutatorius – 1 vnt. Kramer Aspen 3232HD-3G** | | |
|  | Ne mažiau kaip 32x 3G/HD/SD-SDI BNC video įėjimai. | 32x 3G/HD/SD-SDI BNC video įėjimai. | <https://k.kramerav.com/downloads/pdf/product/1/Aspen%203232HD-3G.pdf>  <https://www.kramerav.com/product/aspen%203232hd-3g#Tab_Overview> |
|  | Ne mažiau kaip 32x 3G/HD/SD-SDI BNC video įšėjimai. | 32x 3G/HD/SD-SDI BNC video įšėjimai. | <https://www.kramerav.com/product/aspen%203232hd-3g#Tab_Specification> |
|  | Standartų: SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 424M palaikymas. | Standartų: SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, SMPTE 424M palaikymas. |  |
|  | “Genlock” signalo įėjimas 1 vnt., (BNC), (BB /Tri-level Sync). | “Genlock” signalo įėjimas 1 vnt., (BNC), (BB (Composite) /Tri-level Sync). |  |
|  | Vaizdo komutatoriuje turi būti integruota visu šaltinių komutavimo panelė. | Vaizdo komutatoriuje integruota visu šaltinių komutavimo panelė. |  |
|  | Galimybė naudoti nuotolinių valdymo panelę jungimą per Ethernet sąsają. | Galimybė naudoti nuotolinių valdymo panelę jungimą per Ethernet sąsają. |  |
|  | Komutatoriaus konfigūravimas ir signalų komutavimas, naudojant Web sąsają ir/arba gamintojo programinę įrangą (visos tam reikalingos licencijos turi būti įtrauktos į pasiūlymą). | Komutatoriaus konfigūravimas ir signalų komutavimas, naudojant gamintojo programinę įrangą (visos tam reikalingos licencijos įtrauktos į pasiūlymą). |  |