***5 lentelė. 5 pirkimo dalis. Reikalavimai*** ***papildomiems TV kameros stovams -vežimėliams studijai***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TV kameros stovas – vežimėlis - 5 vnt.** | | | |
| Gamintojas | | *Vinten (A Vitec Group brand)* | | |
| Modelis | | *PRO PED STUDIO PEDESTAL (3983-3C Studio)* | | |
| **Eil. Nr.** | **Reikalavimai** | | **Siūlomi parametrai** | **Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai** |
|  | TV kameros stovas – vežimėlis, kurio techninė specifikacija, komplektacija lygiavertė ar geresnė nei dabar LRT naudojamo TV kameros stovo – vežimėlio “Vinten PRO PED STUDIO PEDESTAL” | | TV kameros stovas – vežimėlis, kurio techninė specifikacija, komplektacija lygiavertė dabar LRT naudojamo TV kameros stovo – vežimėlio “Vinten PRO PED STUDIO PEDESTAL” | [*https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal*](https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal) |
|  | Sistema - ne prastesnė nei 2 lygių pneumatinių cilindrų sistema(„two stage“ Pedestal). | | Sistema - 2 lygių pneumatinių cilindrų sistema(„two stage“ Pedestal). | [*https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal*](https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal) |
|  | Pritaikytas dirbti studijoje, lengvai stumdomas, ratukų diametras: ne mažiau 12,5 cm, su ratukų stabdžių sistema ir kabelių apsauga. | | Pritaikytas dirbti studijoje, lengvai stumdomas, ratukų diametras: 12,5 cm, su ratukų stabdžių sistema ir kabelių apsauga. | [*https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal*](https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal) |
|  | Su integruota pneumatine aukščio reguliavimo sistema. | | Su integruota pneumatine aukščio reguliavimo sistema. | [*https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal*](https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal) |
|  | Didžiausia apkrova: ne mažiau 55 kg. | | Didžiausia apkrova: 55 kg. | [*https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal*](https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal) |
|  | Aukščio reguliavimo ribos nuo grindų lygio: ne prasčiau nei nuo 67 cm iki 148 cm. | | Aukščio reguliavimo ribos nuo grindų lygio: nuo 66,6 cm iki 148,5 cm. | [*https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal*](https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal) |
|  | Stovo svoris su ratukais: ne daugiau 29 kg. | | Stovo svoris su ratukais: 28,5 kg. | [*https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal*](https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal) |
|  | Momentinis videokameros pakėlimo aukštis („on shot stroke“): ne mažiau 40 cm. | | Momentinis videokameros pakėlimo aukštis („on shot stroke“): 41 cm. | [*https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal*](https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal) |
|  | Pločiai:   1. Filmavimo metu su išskleistomis kojomis: ne daugiau 98 cm. 2. Transportavimo plotis: ne daugiau 86 cm. | | Pločiai:   1. Filmavimo metu su išskleistomis kojomis: 95 cm. 2. Transportavimo plotis: 86 cm. | [*https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal*](https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal) |
|  | Sukimo žiedo - rankenos („steering ring“) diametras: ne mažiau 52 cm. | | Sukimo žiedo - rankenos („steering ring“) diametras: 53,4 cm. | [*https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal*](https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal) |
|  | Svarelių, tvirtinamų prie stovo, svoris: ne mažiau 3,5 kg. | | Svarelių, tvirtinamų prie stovo, svoris: 3,5 kg. | [*https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal*](https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal) |
|  | Atstumas tarp grindų lygio ir vežimėlio bazės žemiausio taško: ne daugiau 3,2 cm. | | Atstumas tarp grindų lygio ir vežimėlio bazės žemiausio taško: 1,9 cm. | [*https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal*](https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal) |
|  | Spalva – juoda. | | Spalva – juoda. |  |
|  | **TV kameros stovo panoramavimo galvutė su rankenomis - 5 vnt.** | | | |
| Gamintojas | | *Vinten (A Vitec Group brand)* | | |
| Modelis | | *3465-3F Vision 250 with Quickfix / 4-Bolt Flat Base (panoramavimo galvutė)*  *Vision Head Pan Bar 3219-91 (teleskopinė rankena)* | | |
|  | „QuickFix/4-Bolt Flat Base“ panoramavimo galvutė, tinkama eksploatuoti su siūlomu TV kameros stovu – vežimėliu. | | „QuickFix/4-Bolt Flat Base“ panoramavimo galvutė, tinkama eksploatuoti su siūlomu TV kameros stovu – vežimėliu. | [*https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head*](https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head) |
|  | Pateikti su 2 vnt. teleskopinių rankenų („Pan-bar“) | | Pateikiama su 2 vnt. teleskopinių rankenų („Pan-bar“) | [*https://www.vinten.com/en/product/vision-head-pan-bars*](https://www.vinten.com/en/product/vision-head-pan-bars) |
|  | Su skaitmeniniu balanso rodmenų ekranėliu. | | Su skaitmeniniu balanso rodmenų ekranėliu. | [*https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head*](https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head) |
|  | Pakreipimo kampas: ne blogiau ±90° | | Pakreipimo kampas: ±90° | [*https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head*](https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head) |
|  | Pasukimo kampas: ne blogiau 360°. | | Pasukimo kampas: 360°. | [*https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head*](https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head) |
|  | Svoris: ne daugiau 6,2 kg. | | Svoris: 6,1 kg. | [*https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head*](https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head) |
|  | Leistina apkrova: ne prasčiau nei 10-33 kg. | | Leistina apkrova: 10-33 kg. | [*https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head*](https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head) |
|  | Su apšviesta išlyginimo indikacija (gulščiuku). | | Su apšviesta išlyginimo indikacija (gulščiuku). | [*https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head*](https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head) |
|  | Su reguliuojamu kontrabalansu. | | Su reguliuojamu kontrabalansu. | [*https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head*](https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head) |
|  | Spalva – juoda. | | Spalva – juoda. |  |
|  | Pateikti su visais komplektuojamais priedais. | | Pateikiama su visais komplektuojamais priedais. |  |
|  | **TV kameros tvirtinimo adapteris - 5 vnt.** | | | |
| Gamintojas | | *Sony* | | |
| Modelis | | *VCT-14* | | |
|  | TV kameros tvirtinimo adapteris, leidžiantis tvirtinti Sony HSC 100R kameras prie siūlomų panoramavimo tipo galvučių. | | TV kameros tvirtinimo adapteris, leidžiantis tvirtinti Sony HSC 100R kameras prie siūlomų panoramavimo tipo galvučių. |  |
|  | **Bendri reikalavimai:** | | | |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. | | Visos siūlomos prekės yra naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  |
|  | Visa siūloma įranga turi būti tarpusavyje pilnai suderinta tarpusavyje ir veikti | | Visa siūloma įranga yra pilnai suderinta tarpusavyje ir veikia |  |
|  | Siūlomos įrangos garantija: ne trumpiau 24 mėn. | | Siūlomos įrangos garantija: 24 mėn. |  |