**2. Šaldymo kateteris – „Icy“ arba lygiavertis trijų balionų:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Siūloma parametro reikšmė** |
| 1 | Vienkartinis (simbolis and pakuotės) | Vienkartinis (simbolis and pakuotės) |
| 2 | Sterilus (pažymėta simboliu) | Sterilus (pažymėta simboliu) |
| 3 | Su numatyta pakuotės atidarymo vieta | Su numatyta pakuotės atidarymo vieta |
| 4 | And pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas | And pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas |
| 5 | Skirtas naugoti su ZOLL Thermogard XP sistema | Skirtas naugoti su ZOLL Thermogard XP sistema |
| 6 | Temperatūros valdymas | Temperatūros valdymas |
| 7 | Vaistų tiekimas | Vaistų tiekimas |
| 8 | Kraujo mėginio paėmimas | Kraujo mėginio paėmimas |
| 9 | Centrinės venos slėgio monitoravimas | Centrinės venos slėgio monitoravimas |
| 10 | Kateterio vidinis paviršius turi būti padengtas heparinu arba lygiaverte danga | Kateterio vidinis paviršius turi būti padengtas heparinu arba lygiaverte danga |
| 11 | Kateteris be įvedimo apvalkalo | Kateteris be įvedimo apvalkalo |
| 12 | Šilumos keitimo balionų skaičius kateteryje – ne mažiau 3 | Šilumos keitimo balionų skaičius kateteryje –3 |
| 13 | Spindžių skaičius kateteryje – ne mažiau 3 | Spindžių skaičius kateteryje –3 |
| 14 | Be latekso (simbolis and pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus) | Be latekso (simbolis and pakuotės arba pateikti tai įrodančius dokumentus) |
| 15 | Kateteriai turi būti pritaikyti megnetinio rezonanso procedūroms | Kateteriai turi būti pritaikyti megnetinio rezonanso procedūroms |
| 16 | Kateterio įvedimo vieta – šlaunies vena | Kateterio įvedimo vieta – šlaunies vena |
| 17 | Išorinis kateterių diametras įvedimo į pacientą vietoje 9 F 0,5 F | Išorinis kateterių diametras įvedimo į pacientą vietoje 9,3 F |
| 18 | Kateterio ilgis ≥ 38 cm | Kateterio ilgis 38 cm |