Sutartis Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Priedas Nr. 1

**Elektrochirurginio instrumento rankenos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametrai (specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Techninis suderinamumas | Siūloma rankena turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo „KLS Martin“ elektrochirurginiu instrumentu „MAXIUM-m“ | Rankena techniškai suderinama su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo „KLS Martin“ elektrochirurginiu instrumentu „MAXIUM-m“ |
| 2. | Reikalavimai rankenai | Rankena skirta bipoliariniam instrumentui kraujagyslių sandarinimui | Rankena skirta bipoliariniam instrumentui kraujagyslių sandarinimui |
| 3. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 6 mėnesiai | 6 mėnesiai |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_