2 priedas

**Instrumentų techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies**  **Nr.** | **Pavadinimas** | **Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomi parametrai ir siūlomos**  **parametrų reikšmės** |
| 1. | Nosinis siurblys (kiekis 8 vnt.) | 1. Fukushima (arba lygiaverčio) tipo; 2. Lenktas, distaliai tolygiai siaurėjantis; 3. Lankstus (galimybė siurblį lankstyti pagal reikiamą formą); 4. Darbinio galiuko dydis 5 Fr; 5. Su pirštiniu srauto reguliavimu; 6. Su stiletu; 7. Darbinis ilgis 115±3 mm; 8. Bendras ilgis 180±3 mm; 9. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 10. Žymimas CE ženklu; 11. Prekei suteikiama ≥ 24 mėn. garantija; 12. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.   *(firmos „Aesculap“* *nosinis siurblys kodu GF393R arba lygiavertis)* | 1. Fukushima tipo; 2. Lenktas, distaliai tolygiai siaurėjantis; 3. Lankstus (galimybė siurblį lankstyti pagal reikiamą formą); 4. Darbinio galiuko dydis 5 Fr; 5. Su pirštiniu srauto reguliavimu; 6. Su stiletu; 7. Darbinis ilgis 115 mm; 8. Bendras ilgis 180 mm; 9. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 10. Žymimas CE ženklu; 11. Prekei suteikiama 24 mėn. garantija; 12. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.   *(„Aesculap“* *nosinis siurblys kodu GF393R)* |
| 2. | Ausinis siurblys  (atsiurbimo kaniulė)  (kiekis 8 vnt.) | 1. Plester (arba lygiaverčio) tipo; 2. Lenktas; 3. Diametras 2,0±0,2 mm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 5. Žymimas CE ženklu; 6. Prekei suteikiama ≥ 24 mėn. garantija; 7. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.   *(firmos „Aesculap“ ausinis siurblys kodu OG983R arba lygiavertis)* | 1. Plester tipo; 2. Lenktas; 3. Diametras 2,0 mm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 5. Žymimas CE ženklu; 6. Prekei suteikiama 24 mėn. garantija; 7. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.   *(„Aesculap“ ausinis siurblys kodu OG983R)* |
|  |  |  |  |
| 4. | Kabliukas svetimkūniams šalinti iš ausies  (kiekis 5 vnt.) | 1. Mannerfelt Modif. (arba lygiaverčio) tipo; 2. Aštrus, vieno nago (vienadantis); 3. Galas lenktas; 4. Bendras ilgis 155±5 mm; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 6. Žymimas CE ženklu; 7. Prekei suteikiama ≥ 24 mėn. garantija; 8. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.   *firmos „Aesculap“ kabliukas svetimkūniams šalinti iš ausies kodu BT921R arba lygiavertis)* | 1. Mannerfelt Modif. tipo; 2. Aštrus, vieno nago (vienadantis); 3. Galas lenktas; 4. Bendras ilgis 155 mm; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 6. Žymimas CE ženklu; 7. Prekei suteikiama 24 mėn. garantija; 8. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.   *firmos „Aesculap“ kabliukas svetimkūniams šalinti iš ausies kodu BT921R)* |
| 5. | Tracheostominis kablys (kiekis 2 vnt.) | 1. Krayenbuehl (arba lygiaverčio) tipo; 2. Darbinis galas lenktas stačiu kampu, su burbuliuku; 3. Rankena apvali; 4. Su atrama; 5. Bendras ilgis 185±5 mm; 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 7. Žymimas CE ženklu; 8. Prekei suteikiama ≥ 24 mėn. garantija; 9. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.   *firmos „Aesculap“ tracheostominis kablys kodu FD396R arba lygiavertis)* | 1. Krayenbuehl tipo; 2. Darbinis galas lenktas stačiu kampu, su burbuliuku; 3. Rankena apvali; 4. Su atrama; 5. Bendras ilgis 185 mm; 6. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 7. Žymimas CE ženklu; 8. Prekei suteikiama 24 mėn. garantija; 9. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.   *firmos „Aesculap“ tracheostominis kablys kodu FD396R)* |

**Papildomi reikalavimai:**

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis.
2. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**