**PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Pelenų šalinimo linijų detalės.
   2. Prekės Perkančiajai organizacijai privalo būti pateiktos perdirbamose pakuotėse pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme numatytas nuostatas.
2. **PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**
   1. Alkūnė 45⁰DN80, PN10 plieninė, R-400mm. Kiekis -2 vnt.
   2. Alkūnė 90⁰DN80,PN10 plieninė, R-400mm. Kiekis - 4 vnt.
   3. Tiesus intarpas L-400mm. DN80, PN10 plieninis. Kiekis – 3 vnt.
   4. Tiesus intarpas L-2400mm. DN80, PN10 plieninis. Kiekis – 2 vnt.
   5. Perėjimas DN80 x DN100. Kiekis – 4vnt.
   6. Vamzdis d88,9±0,5 x 8±0,5mm. Kiekis – 24 m.
3. **PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS** 
   1. Prekės reikalingos biokuro pelenų transportavimo vamzdynų remontui.
4. **TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS** 
   1. Punktuose 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. nurodytos prekės turi būti iš vidaus padengtos aliuminio oksido keramika ir atitikti priede 1 nurodytus matmenis ir charakteristikas.
   2. Punkte 2.5. nurodyta prekė turi atitikti priede 2 pateiktą brėžinį.
   3. Punkte 2.6. nurodytas vamzdis turi būti iš plieno P235TR2 arba S355J2A arba P265GH ir turi būti pateiktas ne trumpesnėmis negu 6 metrų ilgio atkarpomis.
5. **DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI**
   1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti gamintojų paruošti siūlomų prekių aprašymai ir brėžiniai, įrodantys jų atitikimą šios techninės specifikacijos reikalavimams. (Lietuvių arba anglų kalba).
   2. Kartu su prekėmis turi būti pateikti jų kokybės sertifikatai ar atitikties deklaracijos. (Lietuvių arba Anglų kalba).
6. **pRIEDAI** 
   1. **Priedas 1 detalių Alkūnių ir tiesių intarpų brėžinys;**
   2. **Priedas 2 perėjimo brėžinys.**