|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNINĖ SPECIFIKACIJA** | | **TECHNICAL SPECIFICATION** |
|  | **Informacija apie perkamą prekę:** | **Information about purchasable goods:** |
|  | Perkama prekė: Akumuliatorių baterijų talpos matavimo prietaisas su priedais (toliau – Prekė). | Purchasable goods: Battery capacity measurement device with accessories (hereinafter – Good). |
|  | Prekių pristatymo adresas: Pastotės g. 9, Biruliškių km, Kauno raj. | Delivery address: Pastotės g. 9, Biruliškių km, Kauno raj. |
|  | Techniniai reikalavimai Prekei nurodyti šios Techninės specifikacijos priede. | Technical requirements for Goods are specified in Annex of this Technical Specification. |
|  | Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo jų pristatymo Perkančiajam subjektui dienos. | Goods must be covered by not less than 24 months warranty starting from the date of their delivery to the Contracting Entity. |
|  | Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį. | Goods must be new, not previously used, suitable for their intended use. |
|  | Prekės turi būti supakuotos gamyklinėse pakuotėse. Prekės pristatomos Perkančiajam subjektui šios Techninės specifikacijos 1.2 punkte nurodytu adresu nepažeistose gamyklinėse pakuotėse (pakuotės turi būti be mechaninių pažeidimų, nepaveiktos drėgmės ir kitų veiksnių). | Goods must be packed in the factory packaging. Goods shall be delivered to the Contracting Entity at the address specified in point 1.2 of the Technical Specifications, in undamaged factory packaging (packaging shall be free from mechanical damage, damage from moisture and other factors). |
|  | **Priedas:** | **Annex:** |
| Techniniai reikalavimai akumuliatorių baterijos matavimo prietaisui. | | Technical requirements for battery capacity measurement device. |