2024-10-06

​**2 priedas**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai** | **Matas** | **Kiekis** | **Siūloma techninė charakteristika** |
| 1. | **Elektroninės svarstyklės su dvipusiu ekranu**  Maksimali svėrimo riba : iki **15 kg.;**  Svėrimo lėkštutės dydis: 241(±25) mm x192(±15) mm  LCD ekranas arba lygiavertis;  Ekranas: du ekranai;  Apsauga nuo vandens: taip;  Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama: taip;  Membraninė klaviatūra: taip;  Taros svėrimo funkcija: taip;  Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos  tinklo arba naudojant akumuliatorių;  Atitinka visus ES teisės aktų reikalavimus: taip;  **Su pirmine patikra, kuri galioja ne mažiau 24 mėn.;**  **Aplinkosauga**: ant prekės turi būti pažymėtas **elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:**  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png | Vnt. | 10 | **Elektroninės svarstyklės su dvipusiu ekranu D2, tiekėjas: Mingeda**  Maksimali svėrimo riba : iki **15 kg.;**  Svėrimo lėkštutės dydis: 263 mm x 203 mm  LCD ekranas;  Ekranas: du ekranai;  Apsauga nuo vandens: taip;  Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama: taip;  Membraninė klaviatūra: taip;  Taros svėrimo funkcija: taip;  Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos  tinklo arba naudojant akumuliatorių;  Atitinka visus ES teisės aktų reikalavimus: taip;  **Su pirmine patikra, kuri galioja 24 mėn.;**  **Aplinkosauga**: ant prekės pažymėtas **elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:**  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png |
| 2. | **Platforminės svarstyklės**  Maksimali svėrimo riba: ne mažiau kaip **100 kg.;**  Svėrimo platformos dydis: 400(±20)mm x 500(±20)mm;  Svarstyklės iš plieno ir plastiko arba lygiavertės medžiagos;  LCD ekranas arba lygiavertis;  Vidinis akumuliatorius: taip;  Nerūdijančio plieno dangtis: taip;  Vienetų skaičiavimas: taip;  Automatinis nulio nustatymas: taip;  Taros svėrimo funkcija: taip;  Svėrimo ribų signalizavimo nustatymas: taip;  Nestabilaus svorio svėrimas: taip;  Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos  tinklo: taip;  Atitinka visus ES teisės aktų reikalavimus: taip;  **Su pirmine patikra, kuri galioja ne mažiau 24 mėn.;**  **Aplinkosauga**: ant prekės turi būti pažymėtas **elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:**  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png | Vnt. | 2 | **Platforminės svarstyklės** CW 150  Maksimali svėrimo riba: **150 kg.;**  Svėrimo platformos dydis: 420 mm x 520 mm;  Svarstyklės iš plieno ir plastiko  LCD ekranas;  Vidinis akumuliatorius: taip;  Nerūdijančio plieno dangtis: taip;  Vienetų skaičiavimas: taip;  Automatinis nulio nustatymas: taip;  Taros svėrimo funkcija: taip;  Svėrimo ribų signalizavimo nustatymas: taip;  Nestabilaus svorio svėrimas: taip;  Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos  tinklo: taip;  Atitinka visus ES teisės aktų reikalavimus: taip;  **Su pirmine patikra, kuri galioja 24 mėn.;**  **Aplinkosauga**: ant prekės pažymėtas **elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:**  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png |
| 3. | **Elektroninės svarstyklės su dvipusiu ekranu**  Maksimali svėrimo riba : iki **6 kg.;**  Svėrimo lėkštutės dydis: 241(±25) mm x192(±15) mm  LCD ekranas arba lygiavertis;  Ekranas: du ekranai;  Apsauga nuo vandens: taip;  Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama: taip;  Membraninė klaviatūra: taip;  Taros svėrimo funkcija: taip;  Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos  tinklo arba naudojant akumuliatorių;  Atitinka visus ES teisės aktų reikalavimus: taip;  **Su pirmine patikra, kuri galioja ne mažiau 24 mėn.;**  **Aplinkosauga**: ant prekės turi būti pažymėtas **elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:**  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png | Vnt. | 10 | **Elektroninės svarstyklės su dvipusiu ekranu D1, tiekėjas: Mingeda**  Maksimali svėrimo riba : iki **6 kg.;**  Svėrimo lėkštutės dydis: 263 mm x 203 mm  LCD ekranas;  Ekranas: du ekranai;  Apsauga nuo vandens: taip;  Automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama: taip;  Membraninė klaviatūra: taip;  Taros svėrimo funkcija: taip;  Svarstyklės maitinamos iš 220V kintamosios įtampos  tinklo arba naudojant akumuliatorių;  Atitinka visus ES teisės aktų reikalavimus: taip;  **Su pirmine patikra, kuri galioja 24 mėn.;**  **Aplinkosauga**: ant prekės turi būti pažymėtas **elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo simbolis, nurodantis atskirą šios įrangos atliekų surinkimą:**  https://www.powapacs.co.uk/wp-content/uploads/2022/07/weee.png |

**Papildomi reikalavimai:**

Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.

Prekių pristatymas per 10 darbo dienų. Defektų likvidavimas per 5 darbo dienas.