**2 priedas**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai** | **Matas** | **Orientacinis kiekis** | **Siūloma techninė charakteristika** |
| 1. | **Šaldytuvas be šaldymo kameros**  **Specifikacija:**  Montavimo tipas: laisvai pastatomas;  Spalva: balta arba sidabrinė – pasirinktinai;  Matmenys AxPxG (±5) cm: 84x54 x59;  Energetinio efektyvumo klasė: ne žemesnė nei F;  Bendra šaldytuvo talpa: 135 (±7) l;  Apšvietimo tipas: halogeninis arba LED - pasirinktinai;  Keičiama atidarymo kryptis: taip;  Automatinis atitirpimas: taip;  Triukšmo lygis: 40 (±2) dB;  Maitinimo tinklas: 220-230 V, 50Hz.  Prekės garantija: ne mažiau 24 mėn.  **Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis, turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo virtualus katalogas Internete) arba pateiktas galiojantis gamintojo prekių katalogas, ar techninis duomenų lapas, kuriame būtų aprašytos konkurso dalyvio pasiūlyme Konkursui siūlomos prekės.** | Vnt. | 20 | **Šaldytuvas be šaldymo kameros STANDART RFF08454A+WHCNE**  **Specifikacija:**  Montavimo tipas: laisvai pastatomas;  Spalva: balta  Matmenys AxPxG cm: 84x54 x59.5;  Energetinio efektyvumo klasė: F;  Bendra šaldytuvo talpa: 135 l;  Apšvietimo tipas: halogeninis arba LED - pasirinktinai;  Keičiama atidarymo kryptis: taip;  Automatinis atitirpimas: taip;  Triukšmo lygis: 41 dB;  Maitinimo tinklas: 220-230 V, 50Hz.  Prekės garantija: 24 mėn.  [Šaldytuvas be šaldiklio Standart RFF08454A+WHCNE - Senukai.lt](https://www.senukai.lt/p/saldytuvas-be-saldiklio-standart-rff08454a-whcne/hmni) |

**Papildomi reikalavimai:**

1.Viešojo pirkimo komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius ir papildomą dokumentaciją, patvirtinančią techninius parametrus.

2. Prekes Tiekėjas pristato ne vėliau kaip per 5 d.d. Trūkumų šalinimui nustatomos 5 d.d. laikotarpis.