Sutarties

1 priedas

**ANTŽEMINIŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ TVORŲ PANEVĖŽIO MIESTE REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**Paslaugų esmė ir tikslas.** Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo aikštelių tvorų, esančių: Savitiškio g. 21, Parko g. 47, Dariaus ir Girėno g. 28, Durpyno g. 12, Sirupio g. 49, Staniūnų g. 73, Staniūnų g. 79, Staniūnų g. 75, J. Tilvyčio g. 61, Molainių g. 100, T. Mackevičiaus g. 10, Dainavos g. 26, Panevėžio mieste remonto darbai, kurie atliekami dėl atsiradusių mechaninių pažeidimų ir/ar sugadinimų.

**Užduotys ir reikalavimai.** Vykdant remonto darbus turi būti atsižvelgta ir vadovaujamasi pagal 2017 m. gruodžio 22 d. sutarties Nr. 22-2255 1 priedo reikalavimus, remontas atliekamas tik mechaninių pažeidimų ir/ar sugadinimų vietose, atliktiems darbams suteikiamas tęstinis garantinis laikotarpis.

1. Aikštelės perimetru įrengiama dažyta segmentinė lengvų metalo konstrukcijų tvora, įrengiami varteliai ir vartai aikštelės aptarnavimui;
2. Tvorą sudaro laikantys tvoros stulpai ir prie jų tvirtinami tvoros segmentai, pagaminti iš horizontalių lankstytų „žaliuzės“ tipo metalo profilių;
3. Tvoros stulpų išdėstymas ir segmentų ilgiai parenkami pagal konkrečios konteinerių aikštelės išmatavimus;
4. Standartinis tvoros aukštis 1,75 ≤1,80 m. Priklausomai nuo situacijos, techninių ar architektūrinių sprendinių, tvoros aukštis vietomis gali būti sumažintas iki 1,5 m.
5. Įrengiami gręžtiniai betoniniai pamatai tvoros stulpams, kurių gylis priklauso nuo esamo grunto vietoje, tačiau ne mažesnis, nei 1,3 m.