**SPS priedas Nr.1**

**BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

1. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga, nes perkama įranga bus naudojama medicinos srityje, todėl svarbu įsitikinti, kad įranga įsigyjama teisėtai, perpardavėjas yra legalus įrangos platintojas, įranga bus tinkamos kokybės, tiekiama laiku.
2. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą garantinio laikotarpio metu arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą*.*
3. Tiekėjas turi pateikti dokumentus **kartu su pasiūlymu**, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo **savo pasiūlyme** patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. **Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).** 
   1. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus).
   2. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti rašytinį gamintojo patvirtinimą, kad prekė atitinka šiam reikalavimui, ar kitus dokumentus (pvz. naudotojo vadovą ar kirus lygiaverčius), kuriuose nurodyta (grafiškai pažymėta tekste), kaip laikomasi šio reikalavimo.
   3. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Tiekėjas **kartu su pasiūlymu** turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomų prekių pagrindinės medžiagos/komponentai yra tinkamos pakartotinam naudojimui ar perdirbimui (deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus).

**SPECIALIEJI REIKALAVIMAI INSTRUMENTAMS**

**Taikoma 1-6, 8 ir 9 pd.**

1. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.
2. Būtinas CE ženklinimas (privalomas ilgalaikio žymėjimo būdas): CE ženklinimas, prekės kodas kiti reikalingi kodai.
3. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.
4. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių).
5. Tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu per nurodytą terminą pateiks instrumentų pavyzdžius apžiūrai. Pateikimo terminas – negali būti ilgesnis kaip 30 kd.
6. Instrumentams taikoma 24 mėn. garantija.
7. Kartu su prekėmis Tiekėjas pateiks instrumentų valymo ir priežiūros aprašus.

**4 pirkimo dalis. Instrumentai (akušerijos sk.), 1 kompl.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Kiekis**  **Vnt.** | **Konkretūs tiekėjo siūlomi parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris** | **Kodas** |
| 1. | Preparacinės žirklės | Preparacinės žirklės Mayo – Lexer tipo ar lygiavertis, nerūdijančio plieno su kietmetaliu 16 cm ± 2 cm ilgio. Lenktos. | 20 | **4P.d. Katalogas**  4-1 Preparacinės žirklės Mayo tipo, nerūdijančio plieno su kietmetaliu 17 cm ilgio. Lenktos. | BS.171.170 |
| 2. | Žirklės siūlams | Žirklės siūlams Doyen tipo ar lygiavertės, nerūdijančio plieno 16 cm ± 2 cm ilgio. Tiesios. | 20 | 4-2 Žirklės siūlams Doyen tipo, nerūdijančio plieno 18 cm ilgio. Tiesios. | BS.820.180 |
| 3. | Spaustukas tiesus | Spaustukas tiesus, su dantukais Kocher tipo, ar lygiavertis nerūdijančio plieno 20 cm ± 2 cm ilgio | 40 | 4-3 Spaustukas tiesus, su dantukais Kocher tipo, nerūdijančio plieno 20,5 cm ilgio | BH.490.205 |
| 4. | Spaustukas lenktas | Spaustukas lenktas, Peano tipo ar lygiavertis, 14 cm ± 2 cm ilgio | 40 | 4-4 Spaustukas lenktas, Rochester-Peano tipo, 14,5 cm ilgio | BH.481.145 |

**5 pirkimo dalis. Instrumentai (ginekologo konsultacijų kabinetui), 1 kompl.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pavadinimas** | **Kiekis, vnt.** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Konkretūs tiekėjo siūlomi parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris** | **Kodas** |
| 1. | Doyen tipo ar lygiavertės žirklės | 2 | Tiesios, 18+/-2 cm, nerūdijančio plieno. | **5P.d. Katalogas**  5-1 Žirklės Doyen tipo, nerūdijančio plieno 18 cm ilgio. Tiesios. | BS.820.180 |
| 2. | Cusco tipo makšties skėtiklis | 30 | Plotis 23-25 mm (S), nerūdijančio plieno.. | 5-2 Cusco tipo makšties skėtiklis. Plotis 25 mm, nerūdijančio plieno. | GN.020.020 |
| 3. | Cusco tipo makšties skėtiklis | 20 | Plotis 25-27mm (M), nerūdijančio plieno. | 5-3 Cusco tipo makšties skėtiklis. Plotis 27 mm, nerūdijančio plieno. | GN.020.030 |
| 4. | Cusco tipo makšties skėtiklis | 10 | Plotis iki 18 mm (virgin), nerūdijančio plieno. | 5-4 Cusco tipo makšties skėtiklis. Plotis 17 mm, nerūdijančio plieno. | GN.014.010 |
| 5. | Kiuretė Recamier tipo | 2 | plotis 4,5+/-0,5mm, ilgis 300+/- 10mm, nerūdijančio plieno, aštri, standi, nežymiai lenkta | 5-5 Kiuretė Recamier tipo. Plotis 5,0 mm, ilgis 310 mm, nerūdijančio plieno, aštri, standi, nežymiai lenkta | GO.137.050 |
| 6. | Kiuretė Recamier tipo | 1 | plotis7,5+/-0,5mm, ilgis 300+/-10mm, nerūdijančio plieno, aštri, standi, nežymiai lenkta | 5-6 Kiuretė Recamier tipo. Plotis 8,0 mm, ilgis 310 mm, nerūdijančio plieno, aštri, standi, nežymiai lenkta | GO.137.080 |
| 7. | Adatkotis Lawrence tipo | 2 | Darbinės dalys kryžmiškai dantytos, ilgis 15+/-0,5mm, bendras ilgis 150+/-3mm, tiesus, nerūdijančio plieno. | 5-7 Adatkotis Lawrence tipo. Darbinės dalys kryžmiškai dantytos, ilgis 15 mm, bendras ilgis 150 mm, tiesus, nerūdijančio plieno. | BN.542.150 |