**SPS 1 priedas**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**ŽALIEJI REIKALAVIMAI**

1. Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

**Kartu su prekėmis** pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.

2. Prekių pristatymas darbo dienomis, ne piko valandomis (9:00 – 12:00 ir 13:00 – 15:00).

*\*Pateikti tai įrodančius dokumentus pagal Aprašo 9 ir 10 p., kuriuose nurodyti galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai (ir kiti lygiaverčiai dokumentai), jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip.*

**3 pirkimo dalis. Elektrinis terapinis stalas, 1 vnt.**

**Specialieji reikalavimai:**

1. Prekėms turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 36 mėn. garantinis laikotarpis, jei techninėje specifikacijoje nereikalaujama kitaip.

2. Teikiant prekes privaloma pateikti prietaiso naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba kalbomis.

3. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

4. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (*pdf* formatu). **Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės**, bei **įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka**. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

6. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Reikalaujama parametro reikšmė** | **Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)** |
|  | Rėmas | Dažytas metalas arba lygiavertis | Elektrinis terapinis stalas JORDAN E2e, RESI Čekija, https://shop.resi.cz/en/medical-tables/couches-jordan-for-the-vojta-method/e-en/1005.021/jordan-e2e/  3 P.d. Katalogas  Metalinis rėmas dažytas milteliniais dažais |
|  | Dviejų dalių | Būtina | Dviejų dalių |
|  | Gulimojo paviršiaus dydis (Ilgis x plotis) | (200 x 120) cm ± 3 cm | 200 x 120 cm |
|  | Aukštis reguliuojamas elektriniu būdu, ne siauresniame intervale kaip: | 55 cm - 95 cm | Elektrinis stalo aukščio reguliavimas nuo 50 iki 105 cm |
|  | Kojinis pedalas aukščiui reguliuoti | Būtina | Kojinis pedalas aukščiui reguliuoti |
|  | Galvos dalies pasvirimo kampo reguliavimas | Ne mažiau kaip nuo 0˚ iki +30˚ | nuo 0˚ iki +45˚ |
|  | Maksimali apkrova | Ne mažiau 150 kg | 180 kg |
|  | Pakeliami ratukai stalo transportavimui | Būtina | Pakeliami ratukai stalo transportavimui |
|  | Dangos spalva pasirenkama | Iš ne mažiau kaip 5 spalvų paletės | Pridedama spalvų paletė |
|  | Garantija | Ne mažiau 36 mėn. | 36 mėn. |