TSD-480, VPP-2258

**Daugkartinio naudojimo irigacijos ir aspiracijos antgalių techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Pavadinimas** | **Reikalaujami techniniai parametrai** | **Siūlomi parametrai** |
|  | Irigacijos antgalis  (kiekis 25 vnt) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu firmos „Alcon“ fakoemulsifikatorium kataraktos operacijoms ,,Centurion“;  2. Irigacijos angos 2 x 0.5 mm, vamzdelis 21 dydžio / 0.8 mm, konusinis ir šiurkštaus paviršiaus galiukas.  3. Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.  4. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). | **G-32012** Irigacijos antgalis Irigacijos antgalis, Geuder, Vokietija.  1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu firmos „Alcon“ fakoemulsifikatorium kataraktos operacijoms ,,Centurion“, kadangi visi gamintojai naudoja standartizuotą Luer jungtį;  2. Irigacijos angos 2 x 0.5 mm, vamzdelis 21 dydžio / 0.8 mm, konusinis ir šiurkštaus paviršiaus galiukas.  3. Nerūdijančio plieno.  4. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).  (Geuder\_katalogas\_psl.\_202.pdf;  Stainless Steel Specification.pdf;  1102196A\_Irigaciniu\_rankenu\_valymas-sterilizavimas\_DE\_EN, 3 psl.) |
|  | Aspiracijos antgalis  (kiekis 25 vnt) | 1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu firmos „Alcon“ fakoemulsifikatorium kataraktos operacijoms ,,Centurion“;  2. Aspiracijos anga 0.3 mm, vamzdelis 21dydžio / 0.8 mm konusinis ir šiurkštaus paviršiaus galiukas.  3. Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.  4. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). | **G-32011** Aspiracijos antgalis, Geuder, Vokietija.  1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu firmos „Alcon“ fakoemulsifikatorium kataraktos operacijoms ,,Centurion“, kadangi visi gamintojai naudoja standartizuotą Luer jungtį;  2. Aspiracijos anga 0.3 mm, vamzdelis 21dydžio / 0.8 mm konusinis ir šiurkštaus paviršiaus galiukas.  3. Nerūdijančio plieno.  4. Skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkamas plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).  (Geuder\_katalogas\_psl.\_202.pdf;  Stainless Steel Specification.pdf;  1102194A\_Aspiraciniu\_rankenu\_valymas-sterilizavimas\_DE-EN.pdf , 3 psl.) |
|  | Instrumentams suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn. |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas žymėjimas CE ženklu (*kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją*). | Žymimas CE ženklu (*kartu su pasiūlymu konkursui pateikiame žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (EB atitikties deklaracijos) kopiją*). |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai  originalioje gamintojo pakuotėje. | | | |  |  |  |  |

2. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomų gaminių iliustracijomis.