TSD-830, VPP-1676

**Įrenginių kalibravimo paslaugos techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas**  **(specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Pirkimo objektai | Gamintojo „PTW“ įrenginių kalibravimas:  1. Jonizacinės kameros „Freiburg Farmer 0,6cc, 30013“ kalibravimas – kiekis 1 vnt.;  2. Jonizacinės kameros „Freiburg Markus 0,055cc, 23343“ (ser. nr. 2927) kalibravimas – kiekis 1 vnt;  3. Šulininės jonizacinės kameros „Well-Type No. 077094“ (ser. nr. 25244) kalibravimas – kiekis 1 vnt;  4. Elektrometro „UNIDOS T10002“ (ser. nr. 20728) kalibravimas – kiekis 1 vnt. | Gamintojo „PTW“ įrenginių kalibravimas:  1. Jonizacinės kameros „Freiburg Farmer 0,6cc, 30013“ kalibravimas – kiekis 1 vnt.;  2. Jonizacinės kameros „Freiburg Markus 0,055cc, 23343“ (ser. nr. 2927) kalibravimas – kiekis 1 vnt;  3. Šulininės jonizacinės kameros „Well-Type No. 077094“ (ser. nr. 25244) kalibravimas – kiekis 1 vnt;  4. Elektrometro „UNIDOS T10002“ (ser. nr. 20728) kalibravimas – kiekis 1 vnt. |
| 2. | Reikalavimai jonizacinių kamerų ir elektrometro kalibravimui | Jonizacinių kamerų ir elektrometro kalibravimas atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus (*būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad jonizacinių kamerų ir elektrometro kalibravimas bus atliekamas pagal gamintojo numatytus reikalavimus*) | Taip, pagal gamintojo numatytus reikalavimus; ( patvirtinamas pridedamas) |
| 3. | Įrenginių kalibravimo sertifikatai | Atlikus kalibravimo paslaugas turi būti pateikti įrenginių kalibravimo sertifikatai / liudijimai | Taip, bus pateikti |

**Papildomas reikalavimas:**

1. Pasiūlymą teikianti įmonė turi nurodyti prietaisų transportavimo išlaidas kainų pasiūlymų lentelėje.