**VIEŠOJO PIRKIMO „ILGOSIOS GATVĖS, UŽLIEDŽIŲ SEN., KAUNO R., REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMAS“**

**TIEKĖJŲ KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI Į JUOS NR. 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Išsiuntimo CVP IS tiekėjams data ir dokumento (failo) pavadinimas | Klausimo / Pakeitimo kategorija | Klausimas / Pirminė sąlyga | Atsakymas / Pakeista sąlyga |
| 1. | **2025-03-06**  **„Atsakymai į klausimus Nr. 2\_2025-03-06“** | Techninė specifikacija | Pateikite žemės sankasos viršaus planiravimo kiekius.  Pateikite žemės sankasos sutankinimo kiekius. | Sankasos planiravimo ir tankinimo ploto kiekiai lygus kietųjų dangų plotų įrengimų sumai. |
| 2. | Ar reikalingas pagruntavimas bitumine emulsija tarp asfalto sluoksnių? Pateikite TS bituminei emulsijai ir kiekius. | Vadovautis daugiasluoknio asfalbetonio dangos įrengimo technologija. |
| 3. | Ar reikalingas pakloto viršutinio asfalto sluoksnio šiurkštinimas skaldele 2/5? | Vadovautis daugiasluoknio asfalbetonio dangos įrengimo technologija. |
| 4. | Pateikite DKŽ nurodyto suvedimo su esama danga konstrukciją. | Suvedimo danga su esamomis dangomis pjūvis, schema parodyta SP paskutiniame lape. |
| 5. | Prašome pataisyti pateiktą DKŽ pagal patikslinimus. | Žiniaraščių taisyti projektuotojai negali, nes visi projekto koregavimai atliekami išleidžiant projekto A laidą, pasirašius su statytoju papildomą susitarimą. Ekspertuoto projekto negalima tiesiog imti ir pataisyti. |
| 6. | Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraščius, nes 2.4 pozicijoje nurodytas asfaltas AC 8 VL, o techninėse specifikacijose AC 8 VN. | Naudoti VN kaip parašyta aiškinamajame rašte. **Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis** (patikslintas Susisiekimo dalies 2.4 punktas(pridedama). |
| 7. | Pateiktuose atsakymuose nurodote, kad nufrezuotą asfaltbetonį reikės perduoti seniūnijai, patikslinkite kokiu atstumu reikia vertintis asfaltbetonį arba nurodykite adresą iki kur reikės jį išvežti. Taip pat patikslinkite pėsčiųjų takams naudoti akmens/dolomitines ar granitines atsijas? | Nufrezuotą asfaltbetonį reikės išvežti iki 10 km atstumu.  Po trinkelėmis galima naudoti dolomitą arba granitą, juk TS nėra konkretizuota. |
| 8. | Nuovažų dangos konstrukcija parinkta DK 0,1, o projekto DKŽ skaldos pasluoksnis įvertintas 0,22m. Pagal KPT SDK 19, kai dangos konstrukcijos klasė yra DK0,1, numatomas skaldos pagrindo sluoksnis turėtų būti 0,2m (SP 3.2 poz.). Patikslinkite skaldos pagrindo sluoksnį, pateikite nuovažos įrengimo detalę. | Tikslinimo nebus, klaidos nėra, tokia konstrukcija bus įrengiama, ekspertizė patvirtinta su tokio tipo konstrukcija. |
| 9. | Projekto skersiniuose dangos pjūviuose nurodytas asfalto pagrindas AC 22 PD. DKŽ nurodytas AC 22 PN (SP 2.3 poz.). Patikslinkite brėžinius. | Skersiniuose pjūviuose padaryta klaida, vadovautis aiškinamuoju raštu. |
| 10. | Tarp asfalto pagrindo ir viršutinio sluoksnių reikalingas pagruntavimas bitumine emulsija. Patikslinkite DKŽ, įterpdami šią poziciją ir pateikite TS, arba nurodykite, prie kurios asfalto įrengimo pozicijos pagruntavimas turėtų būti vertinamas (SP 2.3 – 2.4 poz.). | Vadovautis daugiasluoksnio asfaltbetonio dangos įrengimo technologija. |
| 11. | SP dalies DKŽ 1.5 poz nurodytas grunto kasimas ir panaudojimas arba išvežimas į išlykį. Patikslinkite, koks kiekis numatomas išvežti ir koks kiekis turėtų būti saugomas antriniam panaudojimui, nes transportavimo atstumas turi įtakos darbų kainai. | Šio projekto apimtyje nebuvo įvertintas atskiras rodiklis. Projektuotojai gali tik patikinti, kad dauguma bus išvežimo kiekiai. |
| 12. | SP dalies 4.1 poz. Numatytas grunto (lovio dugno) tankinimas šaligatvio dangų įrengimui. Prašome patikslinti DKŽ, papildant 2 skyriaus darbus grunto tankinimu asfalto dangos įrengimui ir 3 skyriaus nuovažų įrengimui. | Sankasos planiravimo ir tankinimo ploto kiekiai lygus kietųjų dangų plotų įrengimų sumai. |
| 13. | SP dalies 1.3 poz. Nurodytas dirvožemio nukasimas ir išvežimas į saugojimo vietą. Patikslinkite, ar nukastas dirvožemis panaudojamas vejos įrengimui? Ar visas dirvožemis naudojamas jau esamas, ar reikia atsivežti naujo? Patikslinkite vejos įrengimo poz., nurodydami, ar reikalingas dirvožemio užpylimas ir kokio storio, ar tik užsėjimas? Papildykite DKŽ įtraukdami poziciją nukasto ir nepanaudoto dirvožemio išvežimui. | Naujo nereikės, nes iškasama daugiau dirvožemio, nei reikės naujo įrengiant, iškasamas panaudojamas vietoje, likęs atiduodamas statytojo žinion. |
| 14. | Pirkimo sąlygos | Pirkimo sąlygose 3 lentelės „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“ pastaboje nurodyta, kad subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.  Ar privalo subtiekėjai pateikti Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitikimą įrodančius dokumentus? | Dėl Pirkimo sąlygų 11.11 punkto (3 lentelė „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai“).  Įrašas, kad „*Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių*“ reiškia, kad jeigu tiekėjas pateikė tinkamą aplinkos apsaugos vadybos sistemos (toliau – AVS) standarto sertifikatą arba lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą ir jam nereikia pasitelkti ūkio subjekto, kad atitiktų šį reikalavimą, tuomet subtiekėjai turi laikytis šių priemonių atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Kai pats tiekėjas atitinka šį reikalavimą visa apimtimi (visoms atliekamų statybos darbų sritims) ir pirkimo dokumentuose nėra nurodyta, kad tiekėjas turi pateikti pagrindžiančius dokumentus, jog subtiekėjai turi laikytis tiekėjo aplinkos apsaugos vadybos priemonių, tokiu atveju papildomų dokumentų pasiūlymų vertinimo metu pateikti nereikia. Paties tiekėjo atsakomybė prižiūrėti, kad subtiekėjai sutarties vykdymo metu vadovautųsi tiekėjo AVS standartu ir laikytųsi tiekėjo nustatytų aplinkos apsaugos vadybos priemonių. |
| Visi kiti tiekėjų klausimai, kurie buvo pateikti po 2025-03-05 23:59 val. atsakinėjami nebus, nes pateikti pavėluotai, nesilaikant Pirkimo sąlygose nustatytų terminų (Pirkimo sąlygų 6.1 punktas).  PRIDEDAMA: patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (2025-03-06) (patikslintas Susisiekimo dalies 2.4 punktas). | | | | |