**I DALIS PIRKIMO**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS -** Kavos aparatų nuomos, techninio aptarnavimo bei garantinės priežiūros paslaugos.
2. **Nuomos objektas** – 7 automatiniai kavos ruošimo aparatai su techniniu aptarnavimu. Nurodytas preliminarus kavos aparatų kiekis.
3. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA** - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius.
4. **Paslaugų teikimo terminas** – 36 mėn.
5. **Paslaugų teikimo pradžia** – nuo 2025-12-11.
6. **BENDRI REIKALAVIMAI**
   1. **Reikalavimai automatiniams kavos aparatams:**

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. Kavos aparatas Nr.1 | |
| Vienetų skaičius | Reikalavimai |
| 6 | * kavos aparatas turi būti naujas, nenaudotas; * kavos aparato matmenys (AxPxG) ne didesni kaip: 0,7 x 0,7 x 0,7 m (kavos aparatas statomas ant virtuvinio stalviršio virš kurio yra pakabinama spintelė); * tinkamas gaminti kavai su natūraliu pienu, todėl turi būti su pajungtu arba integruotu pieno šaldytuvu, kurio talpa nemažesnė nei 1 L (pieno šaldytuvas įskaičiuotas į kavos aparato komplektaciją); * su galimybe pajungti į vandentiekį; * į talpą turi tilpti ne mažiau kaip 0,5 kg kavos pupelių; * gaminami gėrimai: ne mažiau 6 karštų gėrimų rūšių (pavyzdžiui,Espresso, juoda kava, kava su pienu, Macchiato, Cappuccino, Latte, karštas vanduo ir/ar kiti gėrimai) ir/arba galimybė naudotojui pačiam pakoreguoti gėrimo kiekį ir pasirinkti skonį; * turi būti vandens filtras, pritaikytas sklandžiam kavos aparato veikimui; * nulašėjimo padėklo el. kontrolė; * paruoštų gėrimų skaitliukas; * piltuvėliai (kavos, kapučino ir karšto vandens) turi būti reguliuojamo aukščio; * programos, užtikrinančios aparato valymą, praplovimą ir nukalkinimą, pieno sistemos automatinį praplovimą; * reguliuojamas: malamos kavos kiekis (nemažiau kaip 5 g., tačiau ne daugiau nei 16 g. g), rupumas, stiprumas (nemažiau nei 5 lygių), karšto vandens temperatūra (nemažiau nei 2 lygiai); * ruošiamo gėrimo temperatūra (ne mažiau kaip 1 lygis); * Programinės įrangos sisteminiai pranešimai lietuvių arba anglų kalba; |
| * + 1. Kavos aparatas Nr. 2 | |
| Vienetų skaičus | Reikalavimai |
| 1 | * kavos aparatas turi būti naujas, nenaudotas; * kavos aparatas turi būti tinkamas naudojimui nišoje, kurios išmatavimai ne didesni kaip (PxG) 0,6 X 0,6 m (aukštis neribojamas, kavos aparatas į nišą statomas ant spintelės); * kavos aparatas tinkamas gaminti kavai su pieno milteliais; * su galimybe pajungti į vandentiekį; * į talpas turi tilpti nemažiau kaip 1 kg. kavos pupelių, nemažiau kaip 0,5 kg pieno miltelių, nemažiau kaip 0,5 kg šokolado miltelių; * kavos aparatas pritaikytas pagaminti ne mažiau kaip 80 puodelių per dieną; * gaminami gėrimai: turi būti galimybė pasirinkti ne mažiau kaip iš 8 karštų gėrimų rūšių (pavyzdžiui, Espresso, juoda kava, kava su pienu, Macchiato, Cappuccino, Latte, karšta kakava, karštą vandenį ar kt.) * turi būti vandens filtras, pritaikytas sklandžiam kavos aparato veikimui; * numatyta galimybė nuotekas pajungti į vandentiekį; * paruoštų gėrimų skaitliukas; * piltuvėliai (kavos, kapučino ir karšto vandens) turi būti reguliuojamo aukščio; * programos, užtikrinančios aparato valymą, praplovimą ir nukalkinimą, pieno sistemos automatinį praplovimą; * programinės įrangos sisteminiai pranešimai turi būti lietuvių arba anglų kalba. |

* 1. **Automatinių kavos aparatų priežiūros ir techninio aptarnavimo sąlygos**
     1. Kavos aparatai turi būti pristatyti Paslaugos gavėjo techninėje specifikacijoje nurodytu adresu ir paruošti naudojimui per vieną darbo dieną nuo paslaugų teikimo termino pradžios Paslaugų teikėjo lėšomis (kavos aparatų paruošimas apima jų pajungimą į vandentiekį, filtrų montavimą, kavos aparatų sureguliavimą).
     2. Pasibaigus sutarties galiojimui, kavos aparato pasiėmimu rūpinasi Paslaugų teikėjas, savo lėšomis.
     3. Aparato techniniu aptarnavimu (ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jei kavos aparatai to nereikalauja anksčiau) rūpinasi Paslaugų teikėjas. Techninis aptarnavimas turi būti atliekama su Perkančiojo subjekto atsakingu darbuotoju iš anksto suderintu laiku (ne mažiau nei prieš vieną darbo dieną) Perkančiojo subjekto darbo valandomis (I-IV – 7:30-16:30 val., V- 7:30 – 15:15 val.).
     4. Paslaugų teikėjas apmoko Perkančiojo subjekto atstovus naudotis kavos aparatu, atlikti kasdienę kavos aparato higieną (išvalyti kapučinatorių ir pieno sistemą ir kt.).
     5. Paslaugų teikėjas suteikia tiesioginius techniko kontaktus, kuriais galima konsultuotis su kavos aparato eksploatacija susijusiais klausimais. Jei kavos aparatas sugenda dėl natūralaus nusidėvėjimo ar gamyklinių priežasčių, jo remonto ir su tuo susijusios išlaidos tenka Paslaugų teikėjui.
     6. Į kavos aparato gedimus turi būti reaguojama ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie gedimą dienos. Gedimai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo informavimo apie gedimą dienos. Jei gedimo šalinimas užtrunka ilgiau kaip 2 darbo dienas – turi būti suteikiamas pakaitinis kavos aparatas (analogiškas arba panašus savo techniniais parametrais).
     7. Pakaitinio aparato pristatymas neturi užtrukti ilgiau kaip 2 darbo dienas nuo informacijos apie gedimą pateikimo dienos.
     8. Į kavos aparatų priežiūros bei techninio aptarnavimo apimtis įskaičiuojamos priežiūros prekės: kavos aparatų bei pieno sistemos valymo priemonės, vandens minkštinimo priemonės (filtrai), kurios turi būti tiekiamos pagal kavos aparato gamintojo reikalavimus visą sutarties laikotarpį.
     9. Paslaugos teikėjas atsako už vandens minkštinimo priemonių (filtrų) stebėseną, bei savalaikį jų keitimą, kad būtų užtikrintas sklandus kavos aparatų veikimas.
     10. Visos išlaidos, susijusios su paslaugos teikimu įskaičiuojamos į paslaugos 1 vieneto kainą.

1. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

|  |  |
| --- | --- |
| **Reikalavimai** | **Atitiktį įrodantys dokumnetai** |
| Prekė turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Pateikiama kartu su pasiūlymu:  a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus,  arba  b) gamintojo techniniai dokumentai,  arba  c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |