**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DIRBTINĖMS KRAUJAGYSLĖMS ĮSIGYTI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Nr.** |  |  |  | **Orientacinis poreikis (vnt.)** |
| **Bendrieji reikalavimai** | **Privalomi techniniai reikalavimai** | |
| * Sterilūs (simbolis ant pakuotės). * Vienkartiniai (pažymėta simboliu). * Ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas. * Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. * Įpakuoti po 1 vnt. | **D mm** | **Ilgis cm** |
| 3 | Impregnuotos austos (kardiochirurgijai) | 28±0,5 | 30 ir daugiau | 60 |
| 4 | Impregnuotos austos (kardiochirurgijai) | 30±0,5 | 30 ir daugiau | 60 |
| 5 | Impregnuotos austos (kardiochirurgijai) | 34±0,5 | 30 ir daugiau | 30 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.