**110/10 kV Pušaloto TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas**

**Demontuojamų įrenginių, perduodamų į LITGRID AB avarinį rezervą sąrašas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Įrenginio pavadinimas** | **Kiekis kompl.** | **Pastabos** | **Pristatyti adresu** |
|  | Dujinis jungtuvas T-101 | 1 | GL311F1-123, Areva, 2009m. | Telšių TP, Gintalų k. 1, Degaičių sen. |
| 1. | Viršįtampių ribotuvas RIB-T102 | 1 | 3EL2-102-2PJ31, Siemens, 2008m. | Panevėžio TP, Pušaloto g. 230 ,Bliūdžių k. |
|  | Srovės transformatorius ST-T102 | 1 | AGU-123, Končar, 2015m. | Panevėžio TP, Pušaloto g. 230 ,Bliūdžių k. |
|  | 10kV Įtampos transformatorius | 1 | VKU1-24, Končar, 2013m. | Panevėžio TP, Pušaloto g. 230 ,Bliūdžių k. |
|  | 0,2/0,4 kV transformatorius SRT-1 ir SRT-2 | 2 | 2006m. | Panevėžio TP, Pušaloto g. 230 ,Bliūdžių k. |
|  |  |  |  |  |

Kiti reikalavimai:

Pagal aukščiau pateiktą sąrašą demontuotus ir išardytus įrenginius Rangovas pakrauna ir iškrauna Užsakovo nurodytu adresu.

Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.