Laukuvos TP esami įrenginiai, kurie turi būti utilizuojami arba patalpinti į avarinį rezervą:

RIB-T101 (SBK-III-96/10,2) 2004m TRIDELTA - utilizuoti

ST-T11 (KEPO1) 2007m SADTEM - utilizuoti

ĮT-T11 (VKU1-24) 2013m KONČAR – patalpinti į rezervą

IEC STANDARTO SKYRIKLIŲ IR SKIRTUVŲ ĮZOLIATORIAI SWZ – patalpinti į rezervą

Kiti reikalavimai:

Pagal aukščiau pateiktą sąrašą įrenginius, demontuotus ir išardytus įrenginius, kurie perduodami į avarinį rezervą, Rangovas pakrauna ir iškrauna Užsakovo nurodytu adresu.

Prieš demontavimą perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams turi būti atlikti bandymai pagal PT įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Bandymų protokolai pateikiami užsakovui kartu su į rezervą perduodamais įrenginiais.