Konkurso sąlygų 1 priedas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UŽSAKOVAS** | Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, Bažnyčių g. 4, Šakiai, kontaktinis asmuo Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis, el. p. [martynas.remeikis@sakiai](mailto:martynas.remeikis@sakiai), lt; +370 612 32103 |
|  | **STATINYS (PAVADINIMAS)** | Vietinės reikšmės keliai ir gatvės, aikštelės, takai |
|  | **STATINIO ADRESAS** | Šakių rajonas |
|  | **STATINIO KATEGORIJA** | Neypatingieji; I gr. Ir II gr. nesudėtingieji. |
|  | **STATYBOS RŪŠIS** | Paprastasis remontas |
|  | **LĖŠŲ POBŪDIS** | Savivaldybės biudžetas  Valstybės lėšos (kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos) |
|  | **DARBŲ APIMTYS** | Kelių, gatvių, aikštelių ir pėsčiųjų takų dangų paprastojo remonto darbai |
|  | **PASLAUGOS, KURIOS TURI BŪTI ĮSKAIČIUOTOS Į PASIŪLYMO KAINĄ** | Darbai, medžiagos, mechanizmai |
|  | **Pirkimas skaidomas į dalis** | Taip |
|  | **Pirkimų Dalys** | I dalis:  Barzdų seniūnija;  Kidulių seniūnija;  Sintautų seniūnija;  Slavikų seniūnija;  Sudargo seniūnija;  Plokščių seniūnija.  II dalis:  Gelgaudiškio seniūnija;  Griškabūdžio seniūnija;  Kriūkų seniūnija;  Kudirkos Naumiesčio seniūnija;  Lekėčių seniūnija;  Lukšių seniūnija;  Šakių seniūnija;  Žvirgždaičių seniūnija. |
|  | **STATINIO PASKIRTIS** | Susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės, takai, aikštelės |
|  | **REIKALAVIMAI ATLIEKANT ASFALBETONIO DANGŲ, IŠDAUŽŲ TAISYMO IR ŠALIGATVIO DANGŲ REMONTO DARBUS** | 1.Darbai atliekami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, KTR ir kitų statybos techninių reglamentų reikalavimais, higienos normomis, įrengimo taisyklėmis:  ĮT Asfaltas 24, ĮT APM10, ĮT SBR 19, ĮT Trinkelės 14.  3. Medžiagos, naudojamos remonto darbams, privalo būti sertifikuotos (pateikiamos medžiagų atitikties deklaracijos).  4. Darbo vietas aptverti pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių (T DVAER 12) reikalavimus.  5. Asfalto dangose išfrezuotos vietos nedelsiant turi būti užtaisytos (ne vėliau kaip per 24 val.).  5.1. Asfalto drožlės nuvežamos 15 km. atstumu į atitinkamos seniūnijos nurodytą vietą.  6. Asfalto frezavimas atliekamas vadovaujantis rekomendacijomis R NAG 09 ir techninių reikalavimų aprašu TRA NAG 09.  7. Taisant įtrūkimus asfaltbetonio dangoje vadovautis Asfalto dangos plyšių, siūlių ir prijungiančių su defektais taisymo rekomendacijomis R PT 11.  9. Darbų vykdymo zonos sutvarkomos pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus. |