**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1 (Pirma) pirkimo objekto dalis** **Pedikiūro frezos** (*jeigu pasiūlymas šiai pirkimo daliai neteikiamas, tiekėjas gali panaikinti lentelę)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametrai** | **Reikalaujamo parametro reikšmė** | ***Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos***  *(Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas* ***„ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“*** *ir pan., nepalieka sąvokos* ***„arba lygiavertis“****)*  **(stulpelį pildo tiekėjas)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **6 vnt.** | | | |
|  | **Maksimalios apsukos** | ne daugiau kaip 40 000 aps./min (±20aps./mm) | 40 000 aps./min |
|  | **Ekranas** | Didelis jutiklinis ekranas | Didelis jutiklinis ekranas |
|  | **Apšvietimas** | Integruota šviesa rankiniame instrumente | Integruota šviesa rankiniame instrumente |
|  | **Dulkių surinkimas** | Įmontuota vakuuminė sistema, keičiami dulkių maišeliai | Įmontuota vakuuminė sistema, keičiami dulkių maišeliai |
|  | **Pritaikymas** | Skirtas ir sausam pedikiūrui | Skirtas ir sausam pedikiūrui |
|  | **Atminties programos** | 3 programos | 3 programos |
|  | **Rankenos svoris** | ne daugiau kaip 78 g (be žarnos) (±5 g) | 78 g (be žarnos) |
|  | **Triukšmo lygis** | ne daugiau kaip 56 dB(A) esant 100 % siurbimo galiai (±4) | 56 dB(A) esant 100 % siurbimo galiai |
|  | **Žarnos ilgis** | ne daugiau kaip 1,3 m ( ±0,2 m) | 1,3 m |
|  | **Įtampa** | 220–240 V, 50/60 Hz | 220–240 V, 50/60 Hz |
|  | **Vakuuminio variklio galia** | 120 W | 120 W |
|  | **Matmenys** | ne daugiau kaip 249 × 265 × 169 mm (± 5 mm) | 249 × 265 × 169 mm |
|  | **Svoris** | ne daugiau kaip 4,9 kg (±0,05kg) | 4,9 kg |
|  | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn. |

Prekės aprašymas:

<https://balticfoot.lt/e-parduotuve/581-pedu-prieziuros-prietaisas-medipro-touch.html>

<https://www.saeshin.com/board/pro03>

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą reikalavimą.

Perkamo objekto ilgaamžiškumui ir pataisomumui keliami šie reikalavimai:– aparato dalys turi būti keičiamos (angliukai, laikikliai, laidas, antgalių tvirtinimai); turi būti užtikrintas atsarginių dalių tiekimas ne trumpiau kaip 2 metus; garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai; konstrukcija turi būti pritaikyta taisymui.

**2 (antra) pirkimo objekto dalis** **Kūno aparatas -presoterapijos/limfodrenažo aparatas ir termoterapija** (*jeigu pasiūlymas šiai pirkimo daliai neteikiamas, tiekėjas gali panaikinti lentelę)*

**Kūno aparatas -presoterapijos/limfodrenažo aparatas ir termoterapija techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametrai** | **Reikalaujamo parametro reikšmė** | ***Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos***  *(Šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas* ***„ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“*** *ir pan., nepalieka sąvokos* ***„arba lygiavertis“****)*  **(stulpelį pildo tiekėjas)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Daugiafunkcinis aparatas, apjungiantis presoterapijos ir termoterapijos procedūras: presoterapija skirta stimuliuoti kraujotaką ir limfotaką, padeda pašalinti susikaupusius toksinus, pagerinti deguonies apykaitą, tonizuoja odą; termoterapija - šiluma aktyvina kraujotaką, skatina medžiagų apykaitą, mažina raumenų skausmą ir sąstingį, atpalaiduoja kūną - **7 vnt.** | | | |
| **1** | Svoris | ne daugiau kaip 16,5 kg (± 0,25 kg) | 16,5 kg |
| **2** | Įrenginio matmenys | ne daugiau kaip 34x38x15cm (±3 cm) | 34x38x15cm |
| **3** | Antklodės dydis | ne daugiau kaip 135x172cm (±5 cm) | 135x172cm |
| **4** | Maksimali temperatūra | ne daugiau kaip 55ºC (±3 ºC); | 55ºC |
| **5** | Galia | ne daugiau kaip 350W | 350W |
| **6** | Slėgis | ne daugiau kaip 0–0,4 kg / cm2 | 0–0,4 kg / cm2 |
| **7** | Oro srautas | ne daugiau kaip 0,40 L / min | 0,40 L / min |
| **8** | Oro slėgio ritmas | ne daugiau kaip 0–15 s. | 0–15 s. |
| **9** | Oro kamerų skaičius | ne daugiau kaip 20 (± 3); | 20 |
| **11** | Nominali įtampa | 220V ~ 240V | 220V ~ 240V |
| **12** | Dažnis | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| **13.** | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | 24 mėn. |

Prekės aprašymas:

<https://www.groziui.lt/weelko-ispanija-presoterapijos-termoterapijos-prietaisas-hightech-sauna-air>

<https://weelko.com/en/electronic-beauty-instruments/418-.html>

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 (toliau – Tvarkos aprašas), Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktyje nustatytą reikalavimą.

Perkamo objekto ilgaamžiškumui ir pataisomumui keliami šie reikalavimai:– aparato dalys turi būti keičiamos (angliukai, laikikliai, laidas, antgalių tvirtinimai); turi būti užtikrintas atsarginių dalių tiekimas ne trumpiau kaip 2 metus; garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai; konstrukcija turi būti pritaikyta taisymui.