**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VIENKARTINĖMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI**

**4.1.– 4.3. Tvarsčių rinkinys: psl 1,2,3, 5, 6, 7,**

* sterilus (simbolis ant pakuotės); sterilus su simboliu ant pakuotės. Psl 1,2,3, 4 ( 4 katalogas )
* vienkartinis (pažymėta simboliu); vienkartinis su simboliu ant pakuotės. Psl 1,2,3,4 ( 4 katalogas )
* be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus); be latekso. Psl. 13 ( 3 katalogas ).
* galima pjaustyti pagal dydį ir formą; galima pjaustyti pagal dydį ir formą, psl. 22, ( 4 katalogas )
* priemonė turi būti pritaikyta naudoti kartu su RENASY TOUCH neigiamo slėgio žaizdų gydymo sistema; priemonė pritaikyta naudotis kartu su Renasys Touch neigiamo slėgio žaozdų gydymo sistema, psl 6, ( 4 katalogas )
* tvarstis pagamintas iš poliuretaninės arba lygiavertės medžiagos porėtos struktūros kempinės; tvarstis pagamintas iš poliuretaninės porėtos struktūros medžiagos psl. 8 ( 4 katalogas )

Rinkinį sudaro:

* minkštas prievadas; minkštas prievadas. Psl. 6,7, 17, ( 4 katalogas )
* aplikatoriaus galvutė; psl. 22, 25, ( 4 katalogas )
* permatoma, skaidri plėvelė. Permatoma plįvelė, psl. 5, 7, ( 4 katalogas )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Poz. Nr.* | *Išmatavimai (± 0,1 cm)* | *Dydis* | *Orientacinis poreikis (vnt.)* |
| 4.1. psl.1 | 10 x 8 x 3 cm | S | 800 |
| 4.2. psl.2 | 20 x 13 x 3 cm | M | 2 200 |
| 4.3. psl.3 | 25 x 15 x 3 cm | L | 1 870 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.