2. PIRKIMO OBJEKTO DALIS - AUTOMATINIS IMUNOLOGINIS ANALIZATORIUS (2+ 1 VNT.)

2.1. Automatinio imunologinio analizatoriaus nuomai techninė specifikacija (2 vnt.)

Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas 
(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)	
1.	Analizatorius – 2 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)			
2.	Reikalavimai pilnai automatiniams imunologinių tyrimų analizatoriams	Su tarpine laboratorinių duomenų ir procesų valdymo programine įranga, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis		
3.	Turi būti galimybė analizatorius įjungti į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę	Būtina		
4.	Tyrimų metodikos	ECL elektrocheminis - liuminescentinis matavimo metodai		
5.	Tyrimų atlikimo sparta	Ne mažiau 80 tyrimų per 1 valandą		
6.	Reikalavimai mėginių apdorojimui	Galima tirti serumą, plazmą pirminiuose mėgintuvėliuose ir mėginių indeliuose		
7.	Mėginių brūkšninių kodų skaitymas	Būtina		
8.	Galimybė nuolat išimti ir įkelti mėginius	Būtina		
9.	Skubių tyrimų galimybė su išpilstymo ir tyrimo pirmenybe	Būtina		
10.	Analizatoriai privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus	Būtina		

2.2. Automatinio imunologinio analizatoriaus nuomai techninė specifikacija (1 vnt.)
Eil.Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai	Reikalavimų atitikimas 
(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)	
1.	Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)			
2.	Reikalavimai pilnai automatiniam imunologinių tyrimų analizatoriui	Su tarpine laboratorinių duomenų ir procesų valdymo programine įranga, mėginių skirstymo ir archyvavimo funkcijomis. Galintis atlikti iki 30 skirtingų tyrimų vienu kartu.		
3.	Turi būti galimybė analizatorius įjungti į informacinį laboratorijos tinklą, duomenų siuntimas į centrinę duomenų bazę	Būtina		
4.	Tyrimų metodikos	Autoantikūnų aptikimo procesas pilnai automatizuotas, kiekvienas mėginys patvirtinamas atskira kontrole.		
5.	Tyrimų atlikimo sparta	ne mažiau 30 tyrimų per 90 min.		
6.	Reikalavimai reagentams	Reagentai paruošti naudojimui ir išfasuoti po vieną tyrimą. Automatinė reagentų galiojimo trukmės kontrolė.		
7.	Analizatoriuje turi būti temperatūros palaikymo (galinti ir šildyti ir šaldyti) sistema	Būtina		
8.	Integruotas spausdintuvas su galimybe prijungti išorinį spausdintuvą	Būtina		
- Įranga turi būti ne senesnė nei 3 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme.
- Tiekėjas turi instaliuoti ir prijungti įrangą prie informacinės sistemos ESIS bei apmokyti su šia įragna dirbti personalą.
- Tyrimų pavadinimai nurodyti reagentų techninėje specifikacijoje.
- Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam reagentų techninėje specifikacijoje.