|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr./ Seq. No** | **Charakteristikos:/ Characteristics** | | | | |
| **Ilgalaikis leistinas įtempimas turi būti ne mažesnis kaip/ Long-term allowable tension shall be not less than, kN** | **Terminis atsparumas trumpojo jungimo srovei ne mažesnis kaip (turi būti skaičiuojama šioms sąlygoms: pradinė temperatūra ne žemesnė kaip +20oC, galutinė temperatūra ne aukštesnė kaip +180oC, trumpojo jungimo srovės poveikio laikas ne mažesnis kaip 1s)/ Thermal resistance to short circuit current not less than (must be calculated on the following conditions: initial temperature not less than +20oC, final temperature not higher than +180oC, short circuit current duration not less than 1s), kA2** | **Diametras/ Diameter mm ±2%** | **Svoris ne didesnis kaip/ Weight not more  than, kg/km** | **Skaidulų kiekis ŽTŠK/ Number of fibers in OPGW** |
| 1 | 29,8 | 45 | 11,8 | 410 | 48 |
| 2 | 38 | 80 | 13,2 | 468 | 48 |
| 3 | 38 | 80 | 13,2 | 468 | 72 |
| 4 | 25,56 | 160 | 14,9 | 533,8 | 48 |
| 5 | 25,2 | 200 | 15,9 | 574,6 | 48 |