Medžiagų specifikacija

Nurodomos pagrindinės medžiagos ir gaminiai, kurie turi būti naudojami atliekant paprastojo remonto darbus Bukiškio progimnazijos bendrabučio patalpose. Visos medžiagos turi būti neprastesnės kokybės nei čia nurodyta, o jų gamintojai turi būti žinomi, turintys galiojančius atitikties sertifikatus (CE, EN, ISO), medžiagų deklaracijas ir garantijas.

## Statybinės medžiagos ir įrenginiai

|  |  |
| --- | --- |
| **Darbo aprašymas** | **Rekomenduojama specifikacija / gamintojas (arba lygiaverčiai)** |
| Gipskartonio pertvaros | Knauf W112, su 100 mm akmens vata (Rockwool, Paroc) |
| Pakabinamos lubos | Armstrong, Ecophon, AMF Thermatex – akustinės plokštės, 600x600 mm, klasė A/B |
| PVC ruloninė grindų danga | Tarkett, Gerflor, klasė EN 685: 34/43 |
| Keraminės grindų plytelės | PEI IV–V, rektifikuotos, R10–R11, Cersanit, Opoczno, Marazzi |
| Keraminės sienų plytelės | A klasė, matinės, Cersanit, Opoczno, Marazzi |
| Plastmasinės grindjuostės | Su kabelių kanalais, Döllken, Kronoplast, Gamrat |
| Dažai sienoms | Caparol, Tikkurila, Flugger, matiniai, A klasė |
| Gruntas | Knauf Tiefengrund, Ceresit CT 17 |
| Glaistas | Sheetrock, Knauf Super Finish, 2 sluoksniai |
| Grindų išlyginamasis sluoksnis | Ceresit CN 68, Knauf Nivelliermasse |
| Medinės grindjuostės | Ąžuolas, uosis arba dažytas MDF su UV danga |

## Elektros instaliacijos medžiagos

|  |  |
| --- | --- |
| Aprašymas | Specifikacija |
| LED šviestuvai | Philips, Osram, Ledvance, >100 lm/W, CRI >80, 4000K, garantija 5 m |
| Jungikliai, rozetės | Schneider Electric, Legrand, IP 20–44 |
| Elektros laidai | NYY-J, VVGng, CE sertifikuoti |
| Instaliacinės dėžutės | Ugniai atsparios, CE ženklas |

## Santechnika

|  |  |
| --- | --- |
| Įrenginys | Specifikacija |
| Unitazai | Villeroy & Boch, Cersanit, Jika, kompaktinio tipo |
| Praustuvai | Ideal Standard, Laufen, Roca, keramika, su tvirtinimais |
| Maišytuvai | Grohe, Hansgrohe, Kludi, chromuoti, keramikiniai |
| Sifonai | Plastikiniai, su kvapų apsauga |
| Vandens vamzdžiai | PEX-AL-PEX arba PP-R, Uponor, Wavin, FV Plast |
| Kanalizacijos vamzdžiai | PVC, Gamrat, Ostendorf |
| Rutuliniai ventiliai | Žalvariniai, CE ženklu pažymėti |

## Pastabos

• Visos medžiagos turi būti derinamos prieš montavimą.

• Darbų eiga turi būti dokumentuojama fotofiksacija prieš uždengiant konstrukcijas.

• Naudojant lygiavertę medžiagą – būtinas rašytinis užsakovo sutikimas.