|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Nr.** | **BVPŽ** | **Prekės pavadinimas** | **Aprašymas ir techniniai reikalavimai (ne blogesni ar lygiaverčiai)** | **Orientacinis kiekis vnt.** |
| 1. | 3312400-5 | Molibdeno  /technecio  (99Mo/ 99mTc) generatorius  30 GBq (**kalibracijos laikas pirmadieniui)** | 99Mo/ 99mTc generatorius cilindro formos, skersmuo ≤ 15 cm (ties bet kuria konstrukcijos dalimi). | 106 |
| Kartu su pirmu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pateiktas apsauginis jonizuojančiąją spinduliuotę ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato “išplovimui”. |
| Kartu su kiekvienu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pristatyta ne mažiau nei 10 vnt. vakuminių buteliukų ir 10 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. |
| 30 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatoriai turi būti pristatyti į LSMU ligoninę Kauno klinikos kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val. |
| 30 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatorius turi būti sukalibruotas sekančios savaitės po pristatymo **pirmadieniui**, kalibracijos laikas ne anksčiau kaip 7:00 val. |
| Panaudotus 99Mo/ 99mTc generatorius tiekėjas privalo atsiimti, juos palaidoti arba išgabenti iš LR savo lėšomis. |
| 2. | 3312400-5 | Molibdeno  /technecio  (99Mo/ 99mTc) generatorius  30 GBq (**kalibracijos laikas trečiadieniui)** | 99Mo/ 99mTc generatorius cilindro formos, skersmuo ≤ 15 cm (ties bet kuria konstrukcijos dalimi). | 106 |
| Kartu su pirmu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pateiktas apsauginis jonizuojančiąją spinduliuotę ekranuojantis konteineris, tinkantis Mo-99/Tc-99m generatoriaus eliuato “išplovimui”. |
| Kartu su kiekvienu 99Mo/ 99mTc generatoriumi turi būti pristatyta ne mažiau nei 10 vnt. vakuminių buteliukų ir 10 vnt. buteliukų su 10 ml fiziologinio tirpalo, eliuato išgavimui iš generatoriaus. |
| 30 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatoriai turi būti pristatyti į LSMU ligoninę Kauno klinikos kiekvieną savaitę iki penktadienio 14:00 val. ar paskutinės savaitės darbo dienos 14:00 val. |
| 30 GBq aktyvumo 99Mo/ 99mTc generatorius turi būti sukalibruotas sekančios savaitės po pristatymo **trečiadieniui**, kalibracijos laikas ne anksčiau kaip 7:00 val. |
| Panaudotus 99Mo/ 99mTc generatorius tiekėjas privalo atsiimti, juos palaidoti arba išgabenti iš LR savo lėšomis. |