# Pirkimo dokumentų

1 priedas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**Traktorius su padargais pirkimas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | **Charakteristikų pavadinimas** | **Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos** | **Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai ir jų reikšmės** |
| **1. Bendri reikalavimai** | | | |
|  | Naudotas ratinis traktorius su frontaliniu krautuvu | Markė, modelis, gamintojas. |  |
|  | Pagaminimo metai | Traktorius ir frontalinis krautuvas pagaminti ne anksčiau kaip 2008 metais. |  |
| **2. Variklis** | | | |
|  | Tipas | Vidaus degimo |  |
|  | Galia | Ne mažiau 92,0 AG pagal 97/68/EC standartą arba analogą |  |
|  | Darbinis tūris | Ne mažiau 4,5 l |  |
|  | Variklio cilindrai | Ne mažiau 4 cilindrų |  |
|  | Degalų tipas | Dyzelinas |  |
|  | Aušinimo sistema | Skysčiu |  |
| **3. Transmisija, Važiuoklė** | | | |
|  | Transmisijos tipas | PowerQuad (pusiau powershift) / mechaninė |  |
|  | Rankinis stabdys | Mechaninis valdymas |  |
| 3.3. | Varomieji ratai | 4 varomieji ratai |  |
| 3.4. | Padangos | Likutis ne mažiau 90% |  |
| **4. Vairavimas** | | | |
|  | Valdymas | Valdymas vairu su vairo pozicijos keitimu ir reversu. Vairo stiprintuvas. |  |
| **5. DEGALŲ BAKAS** | | | |
| 5.1. | Talpa | Ne mažiau kaip 150 litrai. |  |
| **6. HIDRAULIKA** | | | |
| 6.1. | Bendras hidraulikos našumas | Ne mažiau 40 l/min |  |
| 6.2. | Hidraulinė sistema | Galinė tritaškė pakabinimo sistema |  |
| 6.3. | Darbinis velenas, vieta | 540/1000 sūkiai , gale. |  |
| **7. MATMENYS** | | | |
| 7.1. | Ilgis | Ne daugiau 4290 mm |  |
| 7.2. | Aukštis | Ne daugiau 2720 mm |  |
| 7.3. | Plotis | Ne daugiau 2280 mm |  |
| 7.5. | Traktoriaus svoris | Ne daugiau 5230 kg |  |
| **8. KITI PARAMETRAI** | | | |
| 8.1. | Diferencialo blokuotė | Turi būti |  |
| 8.2. | Hidrauliniai išėjimai | Du traktoriaus gale (padargų valdymui) |  |
| 8.3. | Oro kondicionavimo sistema | Turi būti |  |
| 8.4. | Šildytuvas | Turi būti |  |
| 8.5. | Galinis priekabos kablys | Turi būti hidraulinis |  |
| 8.6. | Švyturėlis | Turi būti |  |
| 8.7. | Šviesos | Du priekiniai halogenai ir keturios priekinės darbinės šviesos, keturios galinės darbinės šviesos. |  |
| 8.8. | Kabina | Turi būti, su atidaromais langais |  |
| 8.9. | Šoniniai veidrodėliai | Turi būti |  |
| 8.10. | Traktoriaus komplekto pristatymo terminai | Traktorius turi būti pristatytas ir visiškai paruoštas darbui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos. |  |
| 8.11. | Traktoriaus komplekto pristatymas | Traktoriaus komplektas pristatomas tiekėjo lėšomis adresu: Kęstučio g. 19, Šakiai. |  |
| **9. Frontalinis krautuvas** | | | |
| 9.1 | Krautuvo valdymas | Elektrinis, valdomas el. vairalazde ir su elektriniu padargo užraktu. |  |
| 9.2 | Krautuvo smūgių slopintuvas | Turi būti |  |