Pirkimo sąlygų 3 priedas

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**II pirkimo dalis**

Automobilis turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Automobilis turi atitikti ES standartus.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Charakteristikų pavadinimas** | **Reikalavimai** | **Siūlomo Tiekėjo automobilio parametrų reikšmė\*** |
| 1 | **Automobilio rūšis** | Vidutinis visureigis, krosoveris, M1 kategorija. |  |
| 2 | **Automobilio pagaminimas** | Naujas automobilis, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3 | **Variklio galingumas, kW** | Ne mažiau kaip 150 |  |
| 4 | **Varantieji ratai** | AWD, 4WD arba 4x4 |  |
| 5 | **Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai** | Automobilis turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą. |  |
| 6 | **Bendras ilgis, mm** | Ne mažiau kaip 4500,00 |  |
| 8 | **Prošvaisa, mm** | Nuo 170 mm |  |
| 9 | **Pagreitėjimas iki 100 km/ s** | Ne daugiau kaip 8,00 |  |
| 10 | **Kuro rūšis** | Benzinas |  |
| 11 | **Durelės** | 5 |  |
| 12 | **Vietos** | 5 |  |
| 13 | **Bagažo skyrius (be atsarginio rato), litrais** | Nuo 550 l, neatlenkus galinių sėdynių |  |
| 14 | **Spalva** | Juoda |  |
| 15 | **Langų stiklų tamsinimas** | Tamsinti galiniai šoniniai ir galinis automobilio stiklai. Stiklų tamsinimo stiprumas derinamas su pirkėju prieš sutarties pasirašymą. |  |
| 16 | **Automobilio valdymo ir saugumo sistemos** | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, šoninės oro saugos pagalvės, ne mažiau kaip 6 vnt. |  |
|  | | Elektroninė stabilizavimo kontrolė ESC su stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). |  |
| ACC (adaptyvi kruizo kontrolė). |  |
| Automatinė klimato kontrolė su ne mažiau kaip 3-jų zonų temperatūros reguliavimu. |  |
| Parkavimo distancijos kontrolės sistema priekyje; parkavimo sistemos distancijos sistema gale ir galinė vaizdo kamera. |  |
| Automatinio avarinio stabdymo sistema nuo kliūties automobilio priekyje. |  |
| Susidūrimo išvengimo sistema sankryžoje |  |
| Eismo juostos palaikymo sistema ir aklosios zonos kontrolė. |  |
|  | | Kelio ženklų atpažinimo sistema |  |
|  | | Tolimųjų šviesų valdymas „Light Assist“ |  |
| 17 | **Transmisija** | Automatinė, ne mažiau kaip 7 pavarų dėžė |  |
| 18 | **Vairas** | Daugiafunkcis odinis šildomas vairas |  |
| 19 | **Padangos** | Premium klasės padangos (vasarinių ir žieminių padangų komplektai) sumontuotos ant lengvo metalo lydinio ratlankių (padangas saugo Tiekėjas). |  |
| 20 | **Padangų remonto komplektas** | Mažas atsarginis ratas su specialiai jam skirta vieta bagažinės dugne. |  |
| 21 | **Užvedimo sistema** | Beraktė užvedimo sistema. |  |
| 22 | **Durų užraktas** | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais. |  |
| 23 | **Kita įranga** | Guminių ir tekstilinių kilimėlių komplektas (salono priekyje, gale ir bagažinėje), iš viso 2 komplektai. |  |
|  | | Šildomas priekinis stiklas |  |
| Šildomos, elektra reguliuojamos priekinės sėdynės |  |
| Integruotas spalvotas informacinis kelionės su navigacija kompiuteris arba lygiavertis. |  |
| „Bluetooth“ laisvų rankų įranga, belaidis įkrovimas, balso komandų parinktis |  |
| Telefono sąsaja su automobiliu („App-Connect Wireless“, skirta „Apple CarPlay“ ir „Android Auto“) |  |
| Juodos spalvos perforuotas odinis/dirbtinės odos salonas (ar lygiavertis). |  |
|  | | Elektroninis įrenginys su įjungimo/išjungimo funkcija laukiniams gyvūnams atbaidyti (ne blogesnis nei Hornet V-120) |  |
| 24 | **Automobilio komplektacija** | Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: vaistinėle, gesintuvu, avariniu ženklu, šviesą atspindinčia liemene, transportavimo kilpa. |  |
| 25 | **Naudojimo instrukcija** | Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo centro adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas. |  |
| 26 | **Garantija** | 48 mėnesiai arba 120 tūkst. km |  |
| 27 | **Automobilio techninis aptarnavimas**  **(papildomai žr. Pirkimo sąlygų 5.14 p., Sutarties projekto 6.2 p.)** | 1. Tiekėjas užtikrina techninį aptarnavimą ir remontą oficialiai veikiančiuose automobilio gamintojo autorizuotose techninio aptarnavimo centruose.   2. Kai automobilio remontas užtrunka ilgiau negu 1 dieną, tiekėjas suteikia tos pačios klasės pakaitinį automobilį; |  |
| 28 | Administravimas | 1. Administracinis mokestis – 0 proc.;  2. Pradinės įmokos nėra. |  |
| 29 | **Papildomos sąlygos** | Specialieji signaliniai švyturėliai automobiliams (toliau – švyturėliai), skleidžiantys mėlynos spalvos specialiuosius šviesos signalus (mirksintys) Federal Signal Vama LM-800 arba lygiaverčiai, kurių techniniai parametrai yra ne žemesni kaip:  1. Švyturėlių komplekte naudojamas šviesos šaltinis sudarytas iš LED (light emitting diode), naudojama įtampa – 12 V, elektros srovės stipris – ne daugiau 5 A.  2. Švyturėliai turi skleisti šviesą 360 laipsnių kampu.  3. Švyturėlis laidu jungiamas į automobilio salone sumontuotą 12 V kištukinį lizdą.  4. Švyturėlių gaubtai turi būti pagaminti iš ypač atsparaus smūgiams ir aplinkos poveikiui polikarbonato.  5. Švyturėliai, tvirtinami magnetiniu būdu ant automobilio stogo, turi nenukristi (laikytis) automobiliui važiuojant 180–200 km/h greičiu. |  |

**TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREMIUM KLASĖS PADANGOMS**

**Žieminėms padangoms:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Charakteristikų pavadinimas** | **Reikalavimai** | **Siūlomo automobilio parametrų reikšmė** |
| Padangos klasė | Premium |  |
| Padangos tipas | Žieminės |
| Gumos mišinio tipas | Minkštas |
| Degalų sąnaudų efektyvumas | Ne žemesnis nei C |
| Sukibimas su šlapia kelio danga | Ne aukštesnis nei D |
| Išorinis triukšmo lygis | Ne didesnis nei 72 db |
| Padanga atitinka žieminės padangos standartui keliamus reikalavimus (Snow grip) | Taip |
| Padanga atitinka sukibimo su ledo danga standartą (Ice grip) | Taip |

**Vasarinėms padangoms:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Charakteristikų pavadinimas** | **Reikalavimai** | **Siūlomo automobilio parametrų reikšmė** |
| 1. | Padangos klasė | Premium |  |
| 2. | Padangos tipas | Vasarinės |  |

**\*Kartu su pasiūlymu teikiami:**

**Prekės gamintojo** techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar **prekės** **gamintojo** deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams.

**arba**

Konkrečios nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams (parametrams). Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta **prekės gamintojo** deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).

**SVARBU:** Tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams - <https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf>

Pastaba. **Automobilyje gali būti kiti nepaminėti arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, suderinami su šios techninės specifikacijos reikalavimais.**