Padidinto pravažumo 4x4 savivarčio krovininio automobilio su kranu

Specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedas

**PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS**

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas **pagal kainos ir kokybės santykį**.Pasiūlymo vertinimas bus atliekamas pagal vertinimo kriterijus ir jų lyginamuosius svorius. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, leidžiančius įvertinti jo pasiūlymą pagal šiose konkurso sąlygose nurodytus vertinimo kriterijus ir jų parametrus. Nebus taikomi jokie kiti vertinimo kriterijai.

Pasiūlymų vertinimui bus taikomi šie kriterijai:

| **Eil Nr.** | **Vertinimo kriterijai** | **Lyginamasis svoris įvertinant ekonominį naudingumą, balais** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekės kaina, Eur su PVM **(C)** | 65 |
| 2. | Prekės kokybiniai techniniai parametrai, **(T)** | 35 |
| 3. | Ekonominis naudingumas **(S = C + T)** | 100 |

**1. Pasiūlymo kainos vertinimas.**

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlymo kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (65):

**C= (Cmin / Cp ) x 65**

Maksimalus **C** kriterijaus galimas įvertinimas – **65** balų.

C kriterijaus apvalinimas atliekamas 2 skaičių po kablelio tikslumu.

**2. Techninių parametrų (T) vertinimas.**

Perkančioji organizacija už numatytus kokybinius techninius parametrus skiria balus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Aprašymas** | **Skiriami balai** |
| 1. | Automobilio šoninės saugos oro pagalvės vairuotojo ir keleivio pusėse | 4 |
| 2. | Gamyklinis automobilio aklosios zonos apžvalgos langas keleivio duryse | 2 |
| 3. | Automobilio šoninio posvyrio/stabilumo monitoringo sistema išverčiant konteinerį, blokuojanti vertimą esant 5° kampui | 3 |
| 4. | Manipuliatoriaus elektronikos valdymo blokas abiejose automobilio pusėse | 2 |
| 5. | Manipuliatoriaus atraminių kojų valdymas radijo bangų pultu | 2 |
| 6. | Manipuliatoriaus strėlės vertikalaus švytavimo slopinimo automatinė sistema | 1 |
| 7. | Manipuliatoriaus automatinio suparkavimo transportavimui už kabinos funkcija | 4 |
| 8. | Manipuliatoriaus kelmo ir kolonos žarnos jų konstrukcijų viduje | 2 |
| 9. | Keltuvas su konteinerio traukimo metu pakėlimo nuo atraminių padelių funkcija | 4 |
| 10. | Keltuvas su proporciniu valdymu | 2 |
| 11. | Keltuvas su automatine kablio stabdymo funkcija, atlenkiant ties konteinerio kilpos aukščiu | 3 |
| 12. | Keltuvas su lengvai keičiamu kabliu | 1 |
| 13. | Aklųjų zonų stebėjimo sistema | 2 |
| 14. | Įspėjimo apie susidūrimą sistema | 2 |
| 15. | Avarinis stabdymas | 1 |
| **IŠ VISO:** | | **35** |

Maksimalus **T** kriterijaus galimas įvertinimas – **35** balų.

**3. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir techninių parametrų (T) balus:**

**S = C + T**