Pirkimo sąlygų 3.1 priedas „Pasiūlymo formos priedas I pirkimo daliai“

**I PIRKIMO DALIS „STELAŽAI IR LENTYNOS"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas/specifikacija** | **Medžiaga** | **Matmenys, mm** | **Tiekėjo siūlomų prekių aprašymas**  (prekės pavadinimas, gamintojo/ prekės ženklo pavadinimas, nurodomos konkrečios charakteristikos/informacija patvirtinanti atitikimą nurodytiems reikalavimams) su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) **Pildo tiekėjas** |
| 1 | Valymo dezinfekavimo priemonių spinta | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 600x500x1800 |  |
| 2 | 4 lentynų selažas - surenkamas , lentynos reguliuojamo aukščio | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. Lentynos apkrova: iki 80–150 kg tolygiai paskirstytos apkrovos. | 1300x600x1800 |  |
| 3 | 5 lentynų selažas - surenkamas lentynos reguliuojamo aukščio | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. Lentynos apkrova: iki 80–150 kg tolygiai paskirstytos apkrovos. | 1700x500x1900 |  |
| 4 | Pakabinama lentyna, dviguba | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. . Apkrova: ne mažiau kaip 40–60 kg vienai lentynai (tolygiai paskirstyta) | 2000x300x670 |  |
| 5 | Pakabinama lentyna, dviguba | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. . Apkrova: ne mažiau kaip 40–60 kg vienai lentynai (tolygiai paskirstyta) | 1900x300x670 |  |
| 6 | 5 lentynų selažas - surenkamas lentynos reguliuojamo aukščio | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. Lentynos apkrova: iki 80–150 kg tolygiai paskirstytos apkrovos. | 1300x600x1900 |  |
| 7 | Vežimėlis padėklams su 10 lentynų | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 410x530x1840 |  |
| 8 | 5 lentynų selažas - surenkamas lentynos reguliuojamo aukščio | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. . Lentynos apkrova: iki 80–150 kg tolygiai paskirstytos apkrovos. | 1100x400x1900 |  |
| 9 | 5 lentynų selažas - surenkamas lentynos reguliuojamo aukščio | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. Lentynos apkrova: iki 80–150 kg tolygiai paskirstytos apkrovos. | 800x400x1900 |  |
| 10 | Pastatoma dviguba lentyna | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. Vienai lentynai – ne mažiau kaip 80–100 kg (tolygiai paskirstyta) | 1500x300x700 |  |
| 11 | Pakabinama lentyna, dviguba | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. Apkrova: ne mažiau kaip 40–60 kg vienai lentynai (tolygiai paskirstyta) | 1100x300x670 |  |
| 12 | 4 lentynų selažas - surenkamas , lentynos reguliuojamo aukščio | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. . Lentynos apkrova: iki 80–150 kg tolygiai paskirstytos apkrovos. | 1600x600x1800 |  |
| 13 | Pastatoma vienguba lentyna | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. Vienai lentynai – ne mažiau kaip 80–100 kg (tolygiai paskirstyta) | 2000x300x400 |  |
| 14 | Pastatoma vienguba lentyna | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. Vienai lentynai – ne mažiau kaip 80–100 kg (tolygiai paskirstyta) | 2000x300x740 |  |
| 15 | Pastatoma lentyna | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. Vienai lentynai – ne mažiau kaip 80–100 kg (tolygiai paskirstyta) | 800x300x400 |  |
| 16 | Padėklų bėgeliai | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 6000x300 |  |
| 17 | Mobilus padėklų dispenseris su lentynėle įrankių dėklams | Pagaminta iš AISI304 plieno AISI 304 – dažniausiai profesionalioje virtuvėje sutinkamas plienas. Standartiškai šiame lydinyje yra apie 18% chromo priemaiša, nuo 9% iki 10% nikelio. Tai užtikrina didesnį atsparumą korozijai. | 450x500x900 |  |

**PASTABOS:**

1. Visų nurodytų matmenų leistinas svyravimas +- 5%, jei nenurodyta kitaip.
2. Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.
3. Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.
4. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.